	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획

1. 재난관리과-6637(2014.12.12.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구)」

2. 위와 관련하여 관내 소방용수시설 보수완료 검수 계획을 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2014. 12.15 ~ 12.17(3일간)

나. 검사대상 : 총 2개소(지상식)

다. 검사 방법:주간근무시 소방용수시설 조사시병행(용수담당자)

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

마.안전관리책임자:선임탑승자

붙임 : 1. 2014년 공단관내 소화전 보수 현황  1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

★담당자	신동철		진압1대장	이동조		센터장	12/12 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-5816	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	yechan007@seoul.go.kr	/	대시민공개