함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사 관련 정문 경비실 주변 시설물 개선요청

우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 관련하여 정문 경비실 주변 시설물에 대해 아래와 같이 개선을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

〈경비실 주변 시설물 개선요청 내용〉

연번	현 행	개 선	비고
1	우수처리시설 위치 부적정 (건물 출입구 설치)	옥상 우수처리가 가능하도록 위치변경
2	우수처리시설 부족(2개소)	옥상 우수 배수관이 4개소로 지면 우수처리시설 추가(2개소) 설치
3	경비실 주변 일부 지면이 건물 외벽 판넬 바닥 보다 높아 판넬 훼손 및 이미지 저해	경비실 주변 지면 높이를 외벽 바닥 판넬 보다 낮게 시공
4	경비실 뒤편 비포장으로 불편	보도블록 포장시공

따로붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),구의 고도 CM 단,(주)대우건설 구의현장 대리인
★주무관	김달회		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	12/12 오세영
협조자
시행	정수시설과-3089	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개