문서번호	급수운영과-25616
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	주무관		급수운영과장
정진배	최현태	박혁순		12/12 김영삼
협 조

중블록 용역수행과 관련 누수의심지역 집중 누수탐지 추진계획

2014. 12.

중부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

중블록 용역수행과 관련에 따른

누수의심지역 집중 누수탐지 추진계획

종로구 관내 중블록 용역수행과 관련하여 상관식 누수탐지 및 노면음청 조사 결과 누수의심지역에 대한 확인 탐지요청에 따라 집중 누수탐지를  실시하여 유수율 향상에 기여하고자 함.

	관 련 근 거

상수도 누수탐지 추진계획 관련

- 시설관리과-33167(2014.12.9)호

	추 진 계 획

추진일자 : 2014.12.15. ~ 12.19

탐지대상 : 종로구 누수징후 및 의심지역 19개소(소블록 9개소)

1. 상관식 누수탐사(누수징후 지역)

- 대현산1-1중블록

대현산69소블록, 대현산82소블록, 대현산83소블록

- 대현산2-2중블록

대현산가08소블록, 대현산65소블록, 대현산68소블록, 대현산73소블록

2. 노면 음청조사(누수의심지역)

- 대현산1-1중블록

대현산82소블록, 대현산83소블록

- 대현산1-2중블록

대현산가07소블록, 대현산68소블록, 대현산75소블록

	세부 추진계획

근무조 편성 : 1개조 5명

- 현장 총괄 : 박문종

- 탐지원 : 박문종, 정진배, 김종열

- 공무직 : 장영수, 유동진

차량 및 장비

- 탐지차량 : 1대

- 탐지장비 : 음청식 탐지기 2대, 청음봉, 배관탐지기, 철개탐지기, 쇠지렛대 등

작업내용

- 블록내 상수도맨홀 철개뚜껑 개폐 후 음청식탐지기, 청음봉으로 누수음 청취

(제수변, 공기변, 퇴수변, 소화전 등)

- 간선도로상 상수도 관로 및 배관 누수음 측정

- 체신맨홀과 하수도관로 철개뚜껑 개폐 후 하수량 확인 추적탐사

- 하수도물 성분분석(시약투입) 확인

- 기타 각종 맨홀내 누수여부 육안검사

	조 치 계 획

누수발견 시 옥외 누수복구팀에 복구의뢰

누수탐지 완료후 결과를 시설관리과에 통보

첨부 : 1. 누수탐지의뢰 공문 1부.

2. 종로구 누수징후 및 의심지역 현황 1부.

3. 종로구 누수탐지 위치도면 1부. 끝.