문서번호	예방과-17733
결재일자	2014.12.15.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	代안희		전결 12/15 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[******* 건물 – 증축,대수선,용도변경]

	1. 강동구청 건축과-29910(2014.12.09)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(***************』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 15.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[**********-증축,대수선,용도변경]

가. 동의요구내용 (증축,대수선,용도변경)

기 허 가

건    물    명

*****

소 재 지

************

*******

구          조

양식 철근콘크리트 8/6층, 연면적 63,151.44㎡ 1개동중,

- 증축(132㎡) : 지상1층(계단실 +30.68㎡), 지상2~3층(계단실 각 +31.95㎡),

지상4층(-298.61㎡), 지상5층(+350.77㎡), 지상6층(-13.97㎡)

- 용도변경 : 지상4~5층 운동시설(골프연습장)에서 문화및집회시설, 판매

시설로 용도변경

- 대수선 : 계단실 및 지상4~6층 대수선 공사.

대지면적 8,683.3㎡, 연면적 63,151.44㎡, 건축면적 4,339.24㎡

공  사  종  별

증축,대수선,용도변경

용도

복    합

(근생,판매,운동,문화집회,교육)

건축주

*******

소방시설설계업체

한길이엔씨 임준순(전문 제부천2014-1호)

- 설계자 : 임준순(소방기술사)

㈜보우티엔씨 이성현(일반 제동대문2000-1호 전기)

설계자 : 양동선(소방설비기사/전기)

대표자

임준순

이성현

적용소방시설

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(완강기), 공기호흡기, 연결송수관설비(기존), 제연설비(거실), 상수도소화용수설비(기존), 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비(기존).

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	용도(변경전)	면적(㎡)	용도(변경후)	면적(㎡)	비고
지상1층	-	-	문화집회(영화관)	30.68	+30.68
지상2층	-	-	문화집회(영화관)	31.95	+31.95
지상3층	-	-	문화집회(영화관)	31.95	+31.95
지상4층	운동시설(골프연습)	4,167.93	문화집회(영화관)	3,761.77	-298.61
			판매(상점)	107.55
지상5층	운동시설(골프연습)	1,057.41	운동시설(체련단련장)	1,040.41	+350.77
			문화집회(영화관)	367.77
	판매시설(상점)	115.61	판매(상점)	115.61
지상6층	운동시설(골프연습)	1,173.41	운동시설(체련단련장)	1,159.44	-13.97
지상7층	운동시설(골프연습)	369.62	운동시설(체련단련장)	342.56
	기계실,전기실	494.22	기계실,전기실	521.28
지상8층	운동시설(골프연습)	402.05	운동시설(체련단련장)	402.05

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.