시 행	도시철도설계부-3830	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.5.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	설비부장

주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
홍광호	박상태	박상돈	05/22 신한철
협 조

우기대비 건설공사장 특별안전점결과

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

□ 점검일시 : 2013. 5. 20(월)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   서울과학기술대학교 교수  김성곤

㈜동남ENC      부사장  김영수

안전과 홍광호

□ 점검결과

◆ 공사추진현황 및 지적사항

○ 공정율 : 51.5% ○ 자재 및 작업원 관리사항 - 현재 생물여과시설의 슬래브 및 벽체 철근 조립중에 있어 콘크리트 타설 전 현장에 반입되어 있는 가시설 자재 및 거푸집 판넬 등의 태풍으로 피해가 없도록 안전조치 바랍니다. - 또한, 비온 뒤 현장 작업원 투입 시 미끄럼으로 인한 작업원의 안전관리 필요 합니다.

○ 양수시스템 점검사항 - 우기시 토공사면과 지하수 유입에 대한 침수는 현장 침사지의 양수 시스템을 수시점검 바랍니다.

○ 배후사면 관리사항 - 생물여과조 배후사면 구간 호우 시 시트파일에 의한 사면안정과 배수에 만전을 기하시기 바람

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

5.27(월)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.