시 행	도시철도설계부-3877	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.5.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도토목부장

주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
박찬표	박상태	박상돈	05/22 신한철
협 조	주무관	이경도

우기대비 건설공사장 특별안전점검결과

〔지하철 9호선 건설공사 - 915공구, 916공구〕

□ 점검일시 : 2013. 5. 22(수)

□ 점 검 자 : 자문위원  서영엔지니어링 상무 오민균, 동부엔지니어링 부사장 한상태

안 전 과  이경도, 박찬표

□ 점검결과

◎ 지하철 9호선 915공구 건설공사

◆ 지적사항

○ 공정률 : 74.94% ○ 작업장 환기에 관한 사항 - 926 정거장 작업장내 환기를 위해 송풍기 조속한 시일내 설치요함.

○ 재료투입구 마감에 관한 사항 - 927 정거장 슬라브 재료 투입구에 대하여 추후 철근 연결시 겹이음 길이를 충분히 확보하여 시공할 것

○ 수방대비에 관한 사항

- 출입구 환기구의 지상부(환기구 덕트) 마감 조속처리하여 우수가 유입되지 않도록 할 것(우기대비)

◎ 지하철 9호선 916공구 건설공사

◆ 지적사항

○ 공정률 : 68.36% ○ 배수로 정비에 관한 사항 - 터널 맨홀과 배수구 청소 및 마감정리요함.

○ 드레인 파이프 시공에 관한 사항 - STA. 29K+690(928 정거장 구간) 드레인 파이프 시점부에 대하여 마무리 처리가 미흡함.

○ 작업환경 개선에 관한 사항 - 928 정거장 작업장 습기, 분진 제거 방안 강구요함 (덕트의 보온층에 습기유입으로 보온효과 저하우려)

○ 수방대비에 관한 사항

- 출입구 환기구의 지상부 마감 조속처리하고 우수유입 방지방안 강구요망(우기대비)

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013. 5. 29(수)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.