문서번호	급수운영과-30320
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	12/16 조면행
협조
	주무관		이일로

시설물 점검결과 조치계획 보고[구로,양천-10(노후밸브정비)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서수도사업소

급수운영과

명에 의하여 양천,구로구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 12. 16

보고자 : 지방시설주사보  황 청 연

□ 시설물 정비개요

○ 노후밸브  ⇒ 밸브 교체(가동형)

○ 철개노후  ⇒ 철개 교체 등

○ 현장조사일 : 2014. 12. 1 ~ 12. 12

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	관경 (mm)	점검내용	조치계획	비고
1	목동 928번지	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
2	구로동 642-46	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
3	구로동 685-147	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
4	구로동 701-76	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
5	구로동 642-33	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
6	고척동 103-4	제수밸브	100	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
7	고척동 269-1	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
8	오류동 147	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
9	오류동 152	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
10	오류동 186-1	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
11	오류동 206-1	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
12	오류동 217-1	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
13	오류동 44-10	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
14	신월동 149-7	제수밸브	80	노후철개	노후 밸브교체	2개소
15	신월동 6-7	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
16	신월동 477-3	제수밸브	80	노후철개	노후 밸브교체	2개소
17	오류동 123	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
18	구로동 142-2	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
19	신월동 496	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소
20	신월동 497-2	제수밸브	80	노후밸브	노후 밸브교체	2개소

□ 조치의견

○ 상기와 같이 상수도시설물 정비하고자 『2014년 구로,양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(융성건설 대표 하봉례)로 하여금 노후밸브를 교체하고자 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : 신정3동 1216-6 노후밸브 및 철개교체외 40개소

- 작업기간 : 2014. 12. 17 ~ 12. 23

- 소요예산 : 11,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.