보  고  서

주무관		주무관	시설관리과장			결재
안규태		김태식	12/16 우종근
협 조

2014년도 신길1동 외 9개동 상수도공사에 따른 급수공사 업무수행 중 아래와 같이 노후관으로 예상되어지는 구간을 확인굴착 하고 노후관으로 판명시 공사지시하여 계량공사를 진행하고자 합니다.

2014. 12. 16.

지방시설서기보  안 규 태

1. 현황

가. 위치 : 영등포구 대림동 1075-117번지 ~ 대림동 1069-22번지

나. 공사개요

- 확인굴착 : 대림동1075-84앞, 대림동1069-22앞

- 노후관 교체 : 구경100㎜ 연장40m

다. 공사기간 : 2014.12.17 ~ 2014.12.30

2. 보고내용

가. 상기 위치에 CIP 80㎜ 상수관로가 매설되어 있는 것으로 추측되어 확인 굴착후에 노후관으로 판명시 정리가 필요한 실정인 바 민원해소는 물론 수질관리, 유수율 증대 등을 위하여 정비가 필요함

나. 현재 영등포구청 안전치수과에서 시행중인 하수관거 정비사업과 같은 구간으로 유기적으로 협의하여 상수도 노후관 및 불용관을 정비하고자 함

3. 처리의견

가. 상기와 같은 실정으로 상수관 확인굴착을 실시 후 노후관으로 판영될 시에우선 연간단가업체인 *****에 작업지시하여 정비토록하고 추후 정산코자 합니다.

나. 공사개요

- 구경100㎜, 연장40m

- 도급비 : 약 10,000천원

첨 부 :  위치도 및 GIS도 1부.  끝.