문서번호	산지방재과-12089
결재일자	2014.12.16.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	사면관리팀장	산지방재과장		푸른도시국장
배태인	윤봉섭	정중곤		12/16 오해영
협 조
	주무관		조임남

‘14년 서울시 산악지역 강우량 관측소 구축 현황보고

2014. 12.

푸른도시국

(산지방재과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	국립산림과학원	)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 서울시 산악지역 강우량 관측소 구축 현황보고

산사태(토석류)는 산 정상 부근에서 발생하여 하류 주거지역에 피해를 발생시키므로, 산사태(토석류)의 발생 및 피해범위 예측을 위해 산 정상 부근에 강우량 관측소를 설치하고 보고함.

Ⅰ		추진근거

□ ‘13.06.04~06 : 국제 산사태 자문단 회의(자문의견)

○ 강우량 측정기는 산정상과 하부에 각각 따로 설치하는 것이 매우 중요하고 시급함

□ ‘14.01.28 : 수해안전대책 추진 점검회의(도시안전실장 지시사항)

○ 산 정상부에는 산 아래측 강우량과의 비교를 위해 강우량계 설치는 반드시 필요한바, 대상지를 조사 파악 하여 금년 우기전 반드시 설치될 수 있는 방안 강구

Ⅱ		강우관측소 현황 및 추진 경위

□ 서울시 강우관측소 현황

(개소)

합 계	자동기상관측시스템(AWS)		강우량 관측소		비고
	기상청	기후대기과	하천관리과	자치구
195	30	26	47	92

※ 표고 100m 이상 관측소 : 9개소

자동기상관측시스템(AWS) : 온도, 습도, 풍향, 풍속, 일사, 일조, 강수량, 강수유무

□ 추진경위

○ ‘14.01.28 : 산악기상관측망 범부처 공동 활용 전문가 간담회 개최

- 국립산림과학원, 산림청, 기상청, 국립공원연구원, 서울연구원, 한국건설기술연구원

○ ‘14.02.04 : 1차 실무협의 회의(국립산림과학원 산림방재연구과)

- 산림과학원에서 추진중인 산악기상 관측망 구축 계획 파악

- 서울시 산악기상 관측망 구축 협조 요청

※ 산림과학원(산림방재연구과장, 원명수), 서울연구원(여창건), 서울시(사면관리팀장 외 2명)

○ ‘14.02.11 : 서울지역 적정위치 분석 결과 송부(국립산림과학원)

- 서울시의 산사태/산불 등의 재해위험성, 국공유지, 기상관측망 중복성, 접근성, 위치환경 등 고려

- 고도 200m 이상 4개 산에 대하여 7지역 후보지 선정

○ ‘14.02.17 : 2차 실무협의 회의(서울시 산지방재과)

- 서울시 산악기상관측망 구축 후보지 선정 및 현장조사 일정 협의

- 산림과학원 구축 산악기상 정보시스템과의 연계 방안 협의

※ 서울시(산지방재과장, 사면관리팀장외 2명), 서울연구원(여창건), 산림과학원(원명수)

○ ‘14.02.19~02.28 : 1차 현장 조사 실시

- 조사자 : 서울시(사면관리팀장 외 2명), 국립산림과학원(원명수 연구사 외 1명), 서울연구원(여창건 박사)

- 조사지역 : 11개 산

□동부지역 : 망우산, 용마산        □서부지역 : 개화산, 봉산

□남부지역 : 대모산, 구룡산, 청계산, 관악산, 우면산

□북부지역 : 도봉산, 수락산

- 조사방법

□위성사진 및 소유자 현황을 활용한 사전 후보지 파악

□산림훼손 최소화 및 통신 상태 양호 지역 선정(시유지, 국유지)

□산악기상 적정위치 분석 및 평가표 작성(국립산림과학원)

○ ‘14.03.11 : 3차 실무협의 회의(국립산림과학원 산림방재연구과)

- 서울시 산악기상관측망 구축 대상지역 최종 선정 및 향후 계획 협의

- 산악기상관측망 조기 설치를 위한 행정절차 협조 방안 마련

⇒ 군사시설보호구역, 개발제한구역, 문화재보호구역 등에 대한 행위허가

- 수락산 지역에 대한 추가 현장조사 일정 협의

※ 서울시(사면관리팀장외 2명), 서울연구원(여창건), 산림과학원(원명수)

○ ‘14.03.18 : 2차 현장조사(수락산)

○ ‘14.03.21 : 『산림기후 모니터링 체계 구축』과제 착수보고회

- 『산림기후 모니터링 체계 구축』과제 세부 추진계획 토의

- 산악기상 관측시스템 활용 방안 논의

- 국립산림과학원, 산림청, 기상청, 국립기상연구소, 서울연구원, 국립공원관리공단, 서울대학교, ㈜케이웨더, 서울시

○ ‘14.04. : 조달계약 및 착수보고회

○ ‘14.05.~10. : 개발행위 허가 등 각종 행정절차 이행

- 국유림(국유재산)사용허가, 개발행위허가, 문화재현상변경 등

○ ‘14.08.11 : 산악기상관측장비 센서 검정

○ ‘14.08.11~12.05 : 현장 설치 완료(6개소)

<산악기상관측망 구축 사업(국립산림과학원)>

□ 목적

기후변화로 인해 악화일로에 있는 산불, 산사태 등 산림재해로부터 산림, 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 산림재해 피해저감 기술 개발 및 산림기후 모니터링 체계 선진화

□ 사업의 범위

□ 산불, 산사태 등 산림재해 예측 및 피해저감을 위한 선진수준의 산악 기상망 구축

□ 선진 ICT 기술을 이용한 무인 산악기상망 구축

□ 산불, 산사태 등 산림재해 발생위험도 및 피해범위 예측기술 개발

□ 연차별 사업 현황(계획)

구분	계	2012	2013	2014	2015～	비고
개소	200	30	31	30	109
설치지역		강원영동 경북	경남 충북 강원영서	수도권 부산	호남권 울산 등

Ⅲ		산악기상망 구축 현황

□ 위치 선정 기준

○ 기존 산별 강우량 관측소(직경 2.5㎞) 설치 위치(티셋망) 고려

○ 표고 200m 이상 산지 중 산사태 발생이 우려되는 변성암 지역

○ 산지 하부의 인명 및 재산 피해가 우려되는 지역 등

□ 설치 수량 : 15개소

○ 강남 권역(5) : 관악산 2, 우면산, 구룡산, 개화산

○ 강북 권역(10) : 북악산, 남산, 안산, 백련산, 망우산, 봉산, 수락산, 도봉산, 북한산 2

□ 설치 현황 : 기존 관측소 활용 6개소, 신규 설치 9개소

○ 기존 관측소 활용(6개소)

연번	산명	관측소 현황				최고 고도 (El.m)	비 고
		관측소명	주소	관리주체	고도 (EL.m)
1	관악산	관악(레)	과천시 중앙동	기상청	622	638
2	북악산	북악산	종로구 북악산로 267	기상청	333	342
3	남 산	중 구	중구 소파로 83(남산케이블카)	기상청	245	265.2
4	안 산	서대문	서대문구 연세로 50(연세대)	기상청	101	295.9
5	***	***	서초구 방배동	*****	300	313
6	백련산	서대문	서대문구 백련사길 39(체육회관)	기후대기과	153	226

○ 신규 설치(6개소) - 국립산림과학원

지점명		조사 일시	소재지	고도(m)		비 고 (특이사항)
				설치위치	정상
서울권역	용마산	2.19	중랑구 면목동 산 1-1 묘	270	281	- 서울특별시	- 개발제한구역
						- 대공방어협조구역	- 문화재보호구역
	봉 산	2.20	은평구 구산동 산 59	203	209	- 서울특별시	- 개발제한구역
						대공방어협조구역, 제한보호구역, 공익용산지
	개화산	2.20	강서구 개화동 산 40-1	120	128	- 국유지(국방부)	- 개발제한구역
						대공방어협조구역, 제한보호구역
	구룡산	2.21	서초구 염곡동 산 25-1	237	306	- 서울특별시	- 개발제한구역
						대공방어협조구역, 제한보호구역, 공익용산지
	관악산	2.27	관악구 신림동 산 56-2	386	632	- 국유지(교과부)	- 개발제한구역
						대공방어협조구역, 공익용산지
	수락산	3.18	노원구 상계동 산 1-1	320	638	- 국유지	- 개발제한구역
						대공방어협조구역, 공익용산지

○ ‘15년 신규 설치(3) : 국립공원(북한산 2, 도봉산) 지역

□ 소요 예산 : 비예산 사업(국립산림과학원 시행)⇒ 약 3억원 예산절감

Ⅳ		향후 추진 계획

□ ‘15.01.~ : 서울시 수문정보시스템에 산악기상망 표출

○ 하천관리과, 국립산림과학원, 기상청과 협의 처리

□ ‘15.01.~ : 국립공원(북한산, 도봉산) 지역 설치 협의

○ 국립공원관리공단, 국립산림과학원, 서울시 합동 조사 등 설치 협의

⇒ 위치 선정 후 2015년내 설치될 수 있도록 지속 협의

붙임: 1. ‘14년 서울시 산악기상관측망 설치 위치 선정 결과

2. 서울시 산악기상관측망 구성 현황도

3. 현황사진(산악기상망 설치).  끝.