문서번호	하천관리과-10397
결재일자	2013.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물관리정책관		도시안전실장
진명국	임춘근	이진용	정만근		06/25 김병하
협 조	도로계획과장			정시윤
	도로관리과장			이광석
	도로시설과장			이용심
	물관리정책과장			배광환
	물재생계획과장			한유석
	물재생시설과장			김병위
	전문관			함명수

2013년 수해안전대책 현장점검 결과

2013. 6.

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	현장점검 생중계	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	동작구, 서초구	)	무 □

2013년 수해안전대책 현장점검 결과

2013년 호우태풍 대비, 사당역 및 광화문 일대 수해안전대책 공사장 및 긴급대책 관련 현장점검하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

❍ 일    시 : 2013. 5. 30.(목) 09:00 ~ 12:00

❍ 장    소 : 사당역, 광화문 일대

❍ 참 석 자

- 서울시 : 시장, 도시안전실장, 비서실장, 물관리정책관 등

- 시의회 : 서영갑 시의원 등

- 자치구 : 동작청장, 서초구청장 등

❍ 점검내용

- 사  당 : 사당1동(유압식 물막이시설), 사당환승센터 임시저류조, 사당천 복개구조물 등

- 광화문 : 광화문일대 침투형 빗물받이, 이동식 물막이시설 등

□ 시장님 지시사항

❍ 도로침수에 대한 인식변화 및 시민홍보 필요

- 집중호우 시 저지대 도로 활용하여 빗물을 저류하고, 보행 및 차량을 신속히 통제하여 교통이 막히는 것 이외의 피해는 없도록 하여야 함

- 사전에 복구준비를 철저히 하여 신속히 통제 해제하고 시민불편 최소화

- 시의 정책은 주택가, 지하시설, 건물이 침수되지 않도록 막는 것이며, 도로 침수에 대한 인식변화를 시민들에게 알리는 것 중요

❍ 피해는 발생할 수 있지만 적절한 대응으로 신속히 수습하는 것이 중요

❍ 도로설계 단계부터 도로의 물이 인근 주택가로 유입되지 않도록 주변 지형보다 낮게 조성계획 수립

❍ 사당천 유역 배수개선대책 방안에 대하여 빨리 확정 짓고, 종합대책과 임시대책 등에 대하여 주민 홍보

- 지장물 여건, 비용대비 효과 등 대안별 경제성 면밀히 검토

❍ 사당환승센터 임시저류조 효율적 운영 및 영구적 시설로 활용 검토

- 임시저류조가 가장 긴박한 상황에 효율적으로 기능할 수 있도록 운영

- 유사시 수동 작동 가능토록 하고, 지역주민 안전사고 주의

❍ 사당천 복개구조물 철거 등 장기적인 대책 검토

- 대심도 도입시 상부 복개구조물 걷어내고 자연형 하천 복원 가능

- 악취문제, 우오수 분리방안 등과 함께 장기적 대책으로 검토(전문가 현장점검)

❍ 하수도 박물관 조성 검토

- 수해대책 각종 사진자료 등 활용하여 수해극복을 위한 노력 전시

- 시민들이 지하의 하수관을 직접 보고, 일부지역에서는 나가서 냄새도 맡고, 걸을 수도 있는 현장감있는 박물관 조성 검토

❍ 광화문지역 다양한 물순환 시설 모니터링

- 물순환 시설의 효과 등 모니터링 하여 좋은 것은 확대 설치하고, 문제점은 보완

- 저류시설은 단독주택, 아파트의 경우도 비가 많이 올 때 담아두고 나중에 쓸 수 있도록 검토

- 빗물의 경우에 간단한 정수로 화단에 물주거나, 필터링하여 여름에 샤워, 화장실 물로 활용할 수 있게끔 검토

❍ 지역대책에 대한 설명자료 만들어 주민, 통반장 설명회 개최하고 지역 유선방송 등 다양한 방법으로 홍보 시행

□ 지시사항 이행계획

❍ 주요도로 통제 계획수립(도로관리과, 도로시설과)   ※ 교통통제 훈련 실시

구분	주관부서	주요내용	비고
취약도로 선정	도로관리과, 도로시설과	침수취약지역 도로 선정 (자치구, 사업소 수합)	하천관리과 및 경찰청 협조
구간별 담당자 지정	자치구, 사업소	유관기관 비상연락망 정비	경찰청 협조
도로통제 계획 수립	자치구, 사업소	통제지점 및 통제시설 계획	합동 통제훈련 실시
통제장비 현장 배치	자치구, 사업소	바리케이트, 라바콘, 통제 및 우회도로 안내표지판 등
상황 모니터링	자치구, 사업소	기상, 수위, CCTV 모니터링
	재난통합상황실	CCTV, 현장기동반
보행 및 차량통제	자치구, 사업소	현장상황판단 후, 통제 및 보고 ※ 필요시 통합상황실 사전보고	경찰청 협조
통제상황 알림	교통정보센터	SNS(topis), VMS, BMS 등
복구 및 통제해제	자치구, 사업소	침수해소 후 토사(뻘)제거 등

※ 도로설계시 주변지형 고려, 인근 주택가 등으로 도로빗물 유입 방지(도로계획과)

❍ 사당천 배수개선대책 검토 : 하천관리과

❍ 주민설명회 및 다양한 매체 활용한 홍보 : 하천관리과

❍ 하수도 박물관 조성 검토 : 물재생계획과

❍ 광화문 물순환 시설 모니터링 : 물재생계획과

❍ 물순환 시설 활용 및 확대보급 검토 : 물관리정책과

❍ 악취대책 및 우오수 분리 방안 검토 : 물재생계획과, 물재생시설과

※ 근본적인 우오수관 분류식화는 물재생계획과에서 장기 검토

※ 지역적 차집관거 악취문제 대책은 물재생시설과에서 검토