문서번호	지리정보과-5564
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		지리정보과장	시설안전부장
장기덕		오기석	12/17 이규상
협 조
	주무관			신정민
	주무관			김영혁

「고품질의 DB 구축을 위한」

탐사장비 시연회 개최 결과

2014. 12.

상수도사업본부

지 리 정 보 과

「고품질의 DB 구축을 위한」

탐사 장비 시연회 개최 결과

우리 본부에서 시행중인 GIS DB 정확도 개선사업과 관련, 배관 탐사 장비 시연회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 시연회 개요

□ 일    시 : ‘14. 12. 12.(금)14:00 ~ 16:00

□ 장    소 : 서대문구 독립문역 4번 출구 주변

□ 탐사관로 : 관 로 : 2004/DCIP/Ø200

□ 시 연 자 : 공간정보기술 부사장 이재동 외 3

□ 시연장비 : GPR외 3종

장비명	MPL-H10S	MPL-H100	SR-60	G P R
사 진
탐사 방식	전자유도 탐사법	전자유도 탐사법	전자유도 탐사법	지중레이더 탐사법

□ 참 석 자(총 27명)

- 본  부 : 부본부장, 시설안전부장, 지리정보과장, 사업담당

- 용역사 : 용역사 사업책임자(PM) 및 용역사 탐사분야 팀장 등

□ 시연회 주요사진

시연장비	브리핑
장비 설명	탐사원리 설명
장비 시연(MPL-H100)	장비 시연(GPR)

□ 시연회 결과

□ 주요내용

- 탐사장비 및 원리 설명

- MPL-H10S, 100, SR-60, GPR 순으로 배관 탐사 시연

- 위 기기들 모두 비교적 지장물이 없는 구간에서는 정탐율이 비슷

하게 탐사가 되었으며, 탐사 주변에 휀스, 통신, 가스, 전기 등이

매설된 구간에서는 대부분이 불탐 되었음

- 특히, GPR은 일반인이 판독하기가 어려워 전문적인 지식이 필요 함.

□ 향후계획

□ 국·내외 최신 신기술 및 장비로 인한 새로운 탐사기법이 도입시 시연회를 재 추진하여 탐사율의 정확도를 높이고자 함.  끝.