문서번호	기후대기과-22053
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기관리팀장	기후대기과장
민소영	윤준성	12/17 최영수

2014 지하역사 라돈조사 관련회의 결과보고

2014. 12.

기후대기과

(기후환경본부)

2014 지하역사 라돈조사 관련회의 결과보고

□ 일  시 : ’14. 12. 10(수) 10:00~12:00

□ 장  소 : 서울시 보건환경연구원 신관 2층 중회의실

□ 참석자 : 11명

○ 서울시 및 보건환경연구원 : 5명

- 윤준성(대기관리팀장), 민소영(기후대기과), 신진호(실내환경팀장), 김광래(연구사), 전명진(연구사)

○ 관련기관 : 6명

- 오경석(서울메트로, 1～4호선) / 서강진, 김준현(도시철도공사, 5～8호선)

- 백성종(서울9호선운영,9호선) / 김선욱, 허동욱(한국철도공사 수도권동부본부, 분당선)

□ 내  용

○ 2014년 지하역사 라돈조사 계획 설명 및 협조사항 안내

- 조사시기 : ’14. 12월 ～ ’15. 3월

- 조사대상 : ①중점관리역사(30개) ②신설역사 중, 라돈농도가 높은 역사(7개)

구분	역사명
2호선(5)	동대문역사문화공원, 을지로4가, 아현, 이화여대, 잠실
3호선(5)	교대, 충무로. 종로3가, 안국, 경복궁
4호선(4)	남태령, 삼각지, 회현, 충무로
5호선(8)	충정로, 서대문, 광화문, 종로3가, 을지로4가, 동대문역사문화공원, 청구, 군자
6호선(3)	역촌, 고려대, 월곡
7호선(5)	마들, 노원, 중계, 하계, 공릉
9호선(3)	공항시장, 신방화, 구반포
분당선(4)	수서, 압구정로데오거리, 서울숲, 강남구청

- 조사기관 : 검사 - 보건환경연구원, 측정기 부착․관리․회수 - 지하역사 운영기관

- 조사지점 : 각 역사별 승강장과 대합실 각 1개 지점

- 조사방법 : 알파비적검출법(장기측정법, 90일 이상, 주시험법)

- 협조사항

․각 역사의 실내공기를 대표할 수 있는 지점에 라돈검출기 부착

․설치된 검출기가 분실되지 않도록 수시 확인 및 측정완료 후 검출기 회수

․조사 결과, 148Bq/㎥을 초과한 경우 지하철 운영기관에서 단기측정 및 원인조사를 실시하고 라돈 저감대책 수립·추진 후 장기 측정 재실시

․지하역사 및 객차 내 실내공기질 관리 철저 등

○ 라돈검출기 배부

- 배부 검출기 : RADOSYS(장기측정용 라돈검출기)

- 배부내역 : 148개(각 역사별 라돈검출기 4개 배부)

구 분	총계	서울메트로 (1~4호선)	도시철도공사 (5~8호선)	9호선운영	분당선
검출기 배부	148	56	64	12	16
대상역사	37	14	16	3	4

□ 추진일정

○ ’14.12월~’15.3월 : 각 역사별 라돈검출기 설치 및 측정

○ ’15. 3월 : 라돈검출기 회수 및 분석

○ ’15. 6월 : 조사결과 보고 및 통보

□ 회의전경

붙임 1. 라돈 조사대상 역사 현황 1부.

2. 회의 참석부 1부.

3. 회의자료 1부. 끝.

[붙임 1]

라돈 조사대상 역사 현황

□ 중점관리역사(30개소)

노선	역사명
2호선(5)	동대문운동장, 을지로4가, 아현, 이화여대, 잠실
3호선(5)	교대, 충무로, 종로3가, 안국, 경복궁
4호선(4)	남태령, 삼각지, 회현, 충무로
5호선(8)	충정로, 서대문, 광화문, 종로3가, 을지로4가, 동대문운동장, 청구, 군자
6호선(3)	역촌, 고려대, 월곡
7호선(5)	마들, 노원, 중계, 하계, 공릉

□ 신설역사(7개소)

노선	역사명
분당선(4)	수서역, 압구정로데오거리역, 서울숲역, 강남구청역
9호선(3)	공항시장역, 신방화역, 구반포역

[붙임 2]