문서번호	시설관리과-26631
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	강서수도사업소장
서장원	손종백	이자원	12/17 이상래
협 조
	급수운영과장		조면행
	급수설비팀장		유인행
	주무관		김용호
	시설관리팀장		최양주

·

『목동배수지외 13개소 정밀안전진단 용역』

최종보고회 개최 결과 보고

2014. 12. 17(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

『목동배수지외 13개소 정밀안전진단 용역』

최종 보고회 개최 결과 보고

우리사업소에서 추진중인 『목동배수지외 13개소 정밀안전진단용역』관련하여 최종 보고회 결과를 보고 드림.

Ⅰ				용역개요

용 역 명 : 목동배수지외 13개소 정밀안전진단 용역

용역기간 : 2014.5.16. ~ 12.30.(229일간)

계 약 액 : 171,900천원

용 역 자 : (재)한국건설품질연구원  김인식외 1개사

Ⅱ				보고개요

일    시 : ‘14.12.16. 16:00~17:30

장    소 : 사업소 4층 회의실

보 고 자 : 사업책임기술자 구본충

참 석 자 : 16명

－ 사업소 : 사업소장, 급수운영과장, 시설관리과장 등 10명

－ 용역사 : 한국건설품질연구원 사업책임기술자 구본충외 3명

보고내용

－ 기존 자료에 의한 사전조사 방법 등 기술적인 부분

－ 안전진단 점검 결과보고서 및 조치사항 부분 등

－ 구조물 상태평가 및 안전성 평가, 보수 보강방법 제시

Ⅲ				보고 주요의견

구 분	주 요 의 견	비고
사업소장	1. 현재 시급하게 문제되고 있는 것이 있는지, 우선 보강해야 하는 부분부터 우선 순위를 적용하여 보고서에 명기할 것
급수운영과장	1. 단면보수 시 전면 또는 부분보수인지, 부분보수일 경우 기존과 보수부위의 문제점은 없는지 검토할 것. 2. 상태평가 시 등급의 기준이 모호하므로 기준표를 작성할 것. 3. 배수지 상부 구조해석 시 활하중에 대한 공차 및 만차일때의 차이를 포함하여 적용하중에 대한 검토 필요. 4. 배수지내 신축이음부 누수에 대한 검토 및 보수보강 방법 제시
시설관리과장	1. 보수 보강을 위해 보고서 작성 또는 예산 편성이 반영할 수 있도록 실행 보고서를 작성할 것. 2. 배수지 4개소만 1종 시설물이 아니므로 모든 시설물을 1종 시설물로 관리 ․ 기록하고 FMS에도 1종시설물로 입력할 것. 3. 신축이음부 손상에 대하여 지수가 가능한 공법에 대해서 검토. 4. 기계·전기 시설물에 대하여 가능한 범위 내에서 과업수행바람.
급수설비팀장	1. 배수지 보수보강 방법을 제시할 때 현실에 맞게 우선순위를 확인하여 제시할 것,

< 소장님 지시사항 >

서울특별시 건설기술심의소위원회 개최에 따른 보고서 준비 등

철저한 대비로 심의를 마칠 수 있도록 할 것.

Ⅳ				행정사항

최종보고회 시 제시된 의견사항 및 지시사항을 용역사에 통보

‘14. 12. 24 기술심의위원회 개최에 따른 보고준비 철저

붙임 : 보고회 자료 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장:이자원 ☎3146-3990, 총괄:손종백 ☎3146-3994, 담당 :서장원 ☎3146-4005