문서번호	총무과-12821
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김태중		장동우	12/17 권영찬
협 조
	총무과장			이의기
	주무관			이강일
	주무관			윤영상

품질관리 적정성확인 점검 활성화를 위한

점검위원 간담회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

서울특별시품질시험소

(품질지도과)

품질관리 적정성확인 점검위원 간담회  개최결과

품질관리 적정성확인 점검의 활성화를 위한 점검위원 간담회를 개최하고 간담회에서 도출된 문제점 및 개선내용 등에 대한 조치방안을 보고 드림

Ⅰ		간담회 개최 개요

개최 현황

구 분	1차 회의	2차 회의	3차 회의	비고
일 시	2014.10.15. 16:00~18:00	2014.10.15. 16:00~18:00	2014.10.15. 16:00~18:00
장 소	품질시험소 2층 회의실
참 석 자	김명철, 황제돈, 백경종, 원용만, 윤영수	최응규, 김원기, 장덕배, 김성주, 백두환, 윤재현, 한태곤, 김재구, 강기호, 우창수, 이경녕, 백남규	임근수, 신태균, 김영환, 윤준선, 김두하, 백주현

주요 토의 내용

❍ 업무수행관련 애로사항, 문제점 의견교환

❍ 효율적인 적정성 확인방법 의견교환

❍ 기타 업무개선 사항 의견수렴

Ⅱ		주요 제시 의견

현장점검 관련사항

❍ 중복점검에 따른 점검의 집중도 저하현상 발생

⇒ 기관 간 일정 및 주기 조정 필요

❍ 짧은 시간내에 이루어지는 점검은 가시적인 내용만 볼수 있는 한계가 있음

⇒ 현장 방문전 공사 진척사항 등에 대한 자료 제공 및 체크리스트 작성 필요

❍ 예방적 지도 위주의 점검방향 전환 필요

⇒ 예상되는 문제점 도출 및 개선사항 발굴

❍ 유지관리 개념의 점검 착안사항 발굴

⇒ 시설물 유지관리기관의 점검참여 검토 필요

설계 및 시공 관련사항

❍ 설계도면과 시방서 내용의 적정여부 확인 필요

⇒ 설계도면과 시방서 내용에 따라 현장시공이 동일하게 이루어져야 하나 대부분 공사규모에 비하여 설계도면이 빈약하고 시방서 내용도 부실함에 따라 현장 품질관리에 많은 어려움 발생

❍ 시공 상세도면 작성실태 확인 필요

⇒ 특수공종이나 이어치기부 등의 구조적 취약부에 대하여는 특기사항이 명시된 공사시방서와 시공순서도 및 상세도가 작성되어야 하나 시방서 내용이 포괄적인 내용으로 작성되고, 대부분 시공상세도가 작성되지 않은 채 시공이 이루어지고 있음

❍ 분야별 자체 시방기준 제공 필요

⇒ 방수, 창호 등에 대한 시방표준 및 시공상세도 작성 제공으로 점검 효율의 극대화 필요

건설사업관리(감리) 및 감독 관련사항

❍ 건설사업관리 기술자의 역할 및 설계내용의 숙지여부 확인 필요

⇒ 상시 품질관리를 확인해야 하는 건설사업관리 기술자의 역할이 중요하나 일선 현장에서 설계도서, 내역서, 시방서을 잘 보지 않고 등한시 하는 것이 현실임

❍ SH공사 자체 건설사업관리 현장에 대한 특별관리 필요

⇒ SH공사 자체 직원들에 의한 건설사업관리가 시행되고 있는 현장의 경우 건설사업관리가 아니고 발주기관 업무연락관 형식으로 근무하고 있어 품질관리의 사각지대 발생

❍ 품질관리 개념의 공유체계 확립을 위한 교육 실시

⇒ 품질관리에 대한 상시교육을 통하여 현장관리자·기술자·근로자 상호간에 품질개념이 공유될 수 있도록 하는 것이 중요하며, 외국인 근로자에 대하여는 통역 등을 통한 특별교육 필요

사후관리 관련사항

❍ 점검내용에 대한 분석 및 사례전파

⇒ 품질관리 활동사례에 대한 정기적인 종합분석 및 주요사례의 전파를 통하여 품질관리 강화

❍ 정기적인 간담회 개최

⇒ 점검관련 토의를 통하여 타 전문분야 점검내용 파악 및 점검기술 습득

❍ 점검결과에 대한 이행여부 확인

⇒ 초지결과에 대한 확인점검을 통하여 적정 조치여부의 판단

❍ 상·벌체계 도입

⇒ 우수사레의 적극적 발굴 및 관계자에 대한 포상으로 사기앙양

Ⅲ		개 선 방 안

1. 주요 현장별 주치의 점검제 시행

❍ 대상공사 : 대형 장기계속공사(도로, 터널, 교량, 지하차도, 도시철도, 건축 등)

❍ 운영방법

- 대상공사별로 관련분야 전문위원을 전담 점검위원으로 지정하여 주기적으로 점검 및 지도 실시

- 공사규모와 공사기간 등을 고려하여 매년 20~30개 현장 선정

❍ 기대효과

- 공사내용 및 추진공종의 사전 파악으로 점검의 실효성 증대

- 전담 점검위원의 연속 점검으로 점검의 일관성 유지 가능

2. 점검분석 간담회 실시

❍ 개최주기 : 월간 1회

❍ 분석대상 : 월간 현장별 점검결과 내용

❍ 운영방법

- 현장별 점검결과를 대상으로 점검참여 위원 및 직원들 간 합동토론 실시

- 현장별 특이사항 및 문제점 등에 대한 해결방안 도출

- 법령개정, 제도보완이 요구되는 사항은 개선방안 강구

- 점검결과 내용 중 횡단전개가 필요한 수범사례 발굴 및 표창 건의

❍ 기대효과

- 분야별 점검위원 간 토의를 통하여 전문분야별 점검내용 파악 가능

- 점검결과에 대한 심도있는 분석으로 차후 점검의 질 향상효과 발생

- 수범사례 관계자에 대한 포상으로 사기앙양 및 품질 향상효과 발생

3. 품질관리 소식지 발간

❍ 발간주기 : 연간 2회(7월, 12월)

❍ 게재내용

- 주요 점검내용에 대한 분석결과 및 개선방안 등의 사례별 정리 내용

- 시험결과 부적합 자재 등에 대한 동향정보

- 계량기검정 및 도로포장연구 관련 업무 추진사항

- 분야별 전문분야 전문가 칼럼 등

❍ 기대효과

- 품질관리 분석사례를 통한 간접경험에 의한 부실공사 사전 예방효과 발생

- 부적합 자재에 대한 정보공유로 건설자재 품질확보 가능

- 전문적인 칼럼내용 숙지를 통한 간접경험에 의한 전문지식 함양

4. 품질관리실태 기동확인제 실시

❍ 기동확인 대상

- 시험결과 부적합 대상 자재

- 점검결과 중요 지적사항 중 조치결과의 확인이 필요한 사항

❍ 운영방법

- 시험결과 부적합 대상 자재의 실제 반출여부 확인을 위하여 불시점검을 통한 추적확인 관리

※ 민간현장은 사전고지 후 점검 시행

❍ 기대효과

- 부적합 불량자재에 대한 추적관리를 통한 건설자재 생산업체의 긴장체계 유지로 불량자재 퇴출 가능

- 부적합 자재의 현장반입 완전 퇴출로 건설공사 품질향상 효과 발생

Ⅴ		조 치 계 획

2015년 점검계획 수립 시 관련내용 반영

❍ 주치의 점검제 시행 대상현장 및 전담 전문위원 선정

❍ 점검분석 간담회 개최일정 수립

❍ 전반기 기동확인 대상현장 선정

- 전반기 : 2014년 시험 및 점검결과 내용 참고

- 후반기 : 2015년 전반기 시험 및 점검결과 내용 참고

세부 추진계획

❍ 점검대상 선정을 위한 공사현황 파악 : 2015. 1.

❍ 사안별 점검계획 수립               : 2015. 2.

❍ 대상현장에 대한 점검 실시          : 2015. 3. ~ 12.

❍ 품질관리 소식지 표준안 형식 마련   : 2015. 5.

붙  임 : 1. 참석위원 서명부 및 위원별 간담회 의견서 1부.

2. 회의진행 사진대지.

3. 회의자료 1부.  끝.