문서번호	보도환경개선과-1808
결재일자	2013.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	보도정책팀장	보도환경개선과장	시설안전정책관		도시안전실장
박대근	김종호	형태경	고인석		02/06 김병하
협 조
	보도관리팀장			조재관

「보도공사 설계․시공 매뉴얼」

집필 및 발간 계획

도시안전실

(보도환경개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전문가 감수(예정)	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도로법 등	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울시설공단과 공동 집필	)	무 □

『보도공사 설계․시공 매뉴얼』집필 및 발간 계획

보도관련 공사 시행에 필요한 관련법규 및 각종 지침 등을 이해하기 쉽고 빠짐없이 체크할 수 있는 『보도공사 설계․시공 매뉴얼』을 작성하여 우리시 보도공사에 참여하는 모든 공사 관계자에게 제공 ․ 활용코자 함

관련근거

❍ 시장 지시(요청)사항 제274호 (`12.05.08)

	도로공사 매뉴얼북 제작 검토
도로 공사에 대한 종합적인 체크리스트, 매뉴얼북을 제작하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

배경 및 필요성

❍ 보도관련 공사에 필요한 각종 법규 및 지침(기준)이 많고, 내용상 서로 상충되는 부분이 있어 공사 감독, 시공사 등 공사관계자 혼선 발생

❍ 보도공사 관련 지침과 시공 방법을 간결하게 도식화하여 정리한 보도 포장공사 메뉴얼을 현장에서 활용토록 함으로써 보도공사 품질을 향상시키고자 함

발간 개요

❍ 제    목 : 보도 포장공사 설계․시공 매뉴얼

❍ 발간부수 : 2,000부 내외(시 유관부서 및 자치구, 산하기관 등)

❍ 제작방법 : (원고) 자체 집필 / (디자인, 편집, 인쇄) 전문업체 용역

❍ 원고작성 : 서울시(보도환경개선과), 서울시설공단 공동 집필․발간

❍ 원고감수

- 1차 감수 : 기관별 원고집필 후 교차 감수

- 2차 감수 : 1차 감수내용 수정 후 외부 전문가 감수 시행

❍ 소요예산 : 총 10.8백만원

- 디자인, 편집 : 4.9백만원(도서인쇄비/서울시설공단)

- 인쇄 : 4.9백만원(사무관리비/보도환경개선과)

- 감수 : 1.0백만원(사무관리비/보도환경개선과)

❍ 용지구성 : A5(4×6배판), 150Page 내외

매뉴얼 목차 및 내용(안)

1		총 칙

❍ 목적, 적용범위, 타 지침과의 관계

❍ 용어정의 및 보도공사 관리 흐름도 등

2		설 계 편

❍ 설계 이전 검토․이행 사항

❍ 설계시 이행 사항

- 보도관련 공사 설계도서 지도점검

- 설계도면 작성, 설계시 준수사항

- 재료 선정시 준수사항, 공사시방서 및 설계내역서 작성시 준수사항 등

3		시 공 편

❍ 착공 이전 검토․이행 사항

- 보도포장 전문 기술 교육제도, 정밀시공 이행서약제

❍ 공사 중 시민 불편 해소

- 공사안내표지판 설치, 공사장 안전휀스 설치

- 보행안전도우미 배치, 임시보행로 확보, 공사장 환경관리

❍ 토공작업

- 보도 걷어내기

- 원지반(노상) 다짐, 기층포설 및 다짐

❍ 경계석(경계블록) 설치

- 거푸집 설치 및 콘크리트 타설, 보차도 경계석(경계블록) 설치

- 턱낮춤 시설 설치

❍ 측구 시공

- 포장면 자르기, 측구 깨기 및 반출

- 거푸집 설치, 빗물받이 설치, 측구 콘크리트 타설 및 양생

❍ 보도블록 포장

- 포장재질 확인, 안정층 모래 포설 및 다짐

- 블록 포장, 실명제 표지판 설치

- 시각장애인 점자블록 시공

- 블록 간격 조정, 가장자리 마무리, 노면시설 접속부 마감

- 줄눈 모래 채우기 및 포장면 다짐 등

※		별표 및 부록

❍ 별표 : 설계도서 지도점검 요청에 필요한 서류 등

❍ 부록 : 투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준 등

추진경위 및 향후계획

❍ `12.10월 ~ `12.12월 : 매뉴얼 집필

❍ `13. 1월 : 매뉴얼 자체 감수

❍ `13. 2월 : 매뉴얼 외부 전문가 감수

❍ `13. 2월 말 : 매뉴얼 발간.  끝.