문서번호	교량보수과-8066
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정병구		이수근	12/18 김만수
협조	주무관		백운경
	주무관		우창원

겨울철 교량(고가)시설물 안전점검계획

2014. 12.

서부도로사업소

(교량보수과)

겨울철 교량(고가)시설물 안전점검계획

(시설안전자문단 활용 합동점검)

우리 사업소에서 유지관리 중인 교량(고가)시설물에 대하여 안전사고가 우려되는 취약시기에 시설안전자문단을 활용하여 교량(고가) 시설물 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검기간

◦ 점검기간 : 2014. 12. 19(금) ~ 12. 26(금)----(5일간)

Ⅱ		점검대상

◦ 점검대상 교량(고가)시설물 : 9개소 (한강교량 4, 전용도로 5)

(단위 : 개소)

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	지하차도
1 종	9	4	4	1

Ⅲ		안전점검계획

◦ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
한강교량 자동차전용도로	시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 배수불량구간 열화 상태 포장 및 신축이음상태 이상 여부 - 지하차도 : 배수시설 상태, 벽체 타일 파손여부 등

◦ 점검방법 : 시설안전자문 위원과 시설물담당자 합동점검

◦ 시설물별 점검 일정

구 분		시 설 명	위 치	시 설 규 모	점검일	자문위원	시설물담당
한강교량	1	원효대교	원효로4가118~여의도동40	B=20m, L=1,120m	12.24	김상효	정병구
	2	마포대교	마포동 ~ 여의도동	B=45.5m, L=1,398m	12.23	김일곤	우창원
	3	서강대교	신정동 ~ 여의도동	B=29m, L=1,320m	12.26	오순택	정병구
	4	양화대교	합정동352 ~ 당산동7가	B=16.2m,L=1,053m B=17m, L=1,048m	12.26	김은겸	우창원
고가	5	홍제천고가	성산대교북단~홍은동	B =26m, L=6,978m	12.19	정회영	백운경
일반교량	6	두모교	반포대교북단~용비교앞	B=33.6m, L=9,093m	12.23	박광현	우창원
	7	서호교	당산철교북단~한강철교북단	B=18.4m, L=4,850m	12.23	이채규	정병구
	8	망원5교	망원동453~망원동463	B=32.8m, L=120m	12.22	김희욱	백운경
	9	당인교	마포구 당인동~ 상수동	B= 18.2m, L= 510m	12.24	홍석희	정병구

◦ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체활용 조치

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시보고 및 조치계획 수립

Ⅳ		행정사항

◦ 외부 전문가 합동점검 참여수당 지급

- 점검수당 : 200,000원/회

► 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물    안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

따로붙임 : 1) 겨울철 도로시설물 안전점검 결과(양식) 1부.

2) 1인 1시설물 자문단 지정 현황 1부.   끝.