정기점검보고서(향동천복개)

등록번호	시설보수과-9664
결재일자	2014.12.18.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	12/18 김만수
협 조

시설물명	향동천복개	시설물 개 요	B=22.5m, L=96m	법정구분	법정외	준공년도 2002년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		이 동 섭
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘14. 12. 17(수)

∘ 점검구간 : 복개구조물 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
		특이사항 없음

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	복개하부	토사 퇴적	-	B	통수에 지장을 주는 상태가 아니므로 지속 상태관찰	2014년 외부전문가 정밀점검	14-12-17-01

시설물점검표

○ 시설물명 : 향동천복개

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	토사 퇴적	주의관찰
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2014. 12. 17.

점검자 : 직급)시설7급      성명 이동섭 (인)

직급)기계운영7급  성명 마순원 (인)

점 검 사 진

14-12-17-01 (향동천복개)	복개 내부 토사 퇴적 (통수에 지장을 주는 정도는 아니므로 주의관찰)