문서번호	시설보수과-4700
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설보수과장
최태석		임승민	전결 12/18 박춘배
협 조

2014년 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과보고(하반기 정기점검 병행)

[용비교 등 18개 도로시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

2014년 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 겨울철대비 안전사고 예방대책의 일환으로   용비교 등 18개 도로시설물에 대하여 하반기 정기점검과 병행하여 순찰 및 정비   결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림[도로시설과-19850(2014.11.13)]

겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획[시설보수과-4274(2014.11.14)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2014.11.17 ~ 12.12

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조로 주치의(1종) 또는 외부전문가와 합동점검 실시

점검대상(총 18개소)                                                 (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	18	7	6	2	2	1
1종	3	1	1			1
2종	7	1	2	2	2
법정외	8	5	3

대상시설

- 1종(3개)  : 용비교, 워커힐고가차도, 면목천복개

- 2종(6개)  : 제2마장교, 영동대교북단고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1,2지하차도

- 법외(7개) : 신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리, 먹골교, 신답고가차도, 뚝섬고가차도

* C급(2개) : 이문고가차도(2종), 청량제1고가차도(법정외)는 별도 보고

지적사항 : 26건(정비완료 11건, 주의관찰 3건, 조치중 6건, 조치예정 6건)

시설물별 지적사항

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
1	용비교	2003. 07.31	21.65	495	배수구 막힘 포장상태 불량	직영반 조치완료 용비교 확장공사 후 정비	1 2
2	워커힐 고가차도	1986 09.00	3~23	962	기존 배수시설 짧아 민원 도로 소파 배수구 낙엽 적치	일상유지 작업완료 직영반 조치완료 직영반 조치완료	3 4 5
3	무지개터널	2005 06.30	16.95	255	포장상태 불량	주의관찰(필요시 정비)	6
4	서울숲1 지하차도	2005 01.30	13	198	도로 소파 포장상태 불량	직영반 조치완료 주의관찰(필요시 정비)	7 8

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
5	서울숲2 지하차도	2005 06.30	6.5	200	특이사항 없음	-
6	면목천복개구조물	1992. 00.00	15.5~25	1,900	포장 거북등 균열 등 구조물 접합부 포장파손	2015년 구간별 정비 포장공사 병행 정비	9 10
7	제2마장교	1990 09.06	30	136	교량하부 배수로 미설치 교량 인도부 체수	일상유지 작업지시 일상유지 작업지시	11 12
8	옥수터널	1984 02.29	22	165	주행차로 체수 보도블록 파손 포장부 국부 보수	보도차단벽 공사시 정비 보도차단벽 공사시 정비 주의관찰	13 14 15
9	영동대교북단고가차도	1996. 08.27	15.5	230	바닥판하면 균열부 백태 강거더하면 도장박리	주의관찰(포장 후 정비) 일상유지 작업지시	16 17
10	신내교	1985 12.31	31	6	난간 현수막 설치	직영반 조치완료	18
11	안암교	1965 07.14	30	27	난간 현수막 설치 보도상 음식물쓰레기통 난간 훼손	직영반 조치완료 직영반 조치완료 일상유지 작업지시	19 20 21
12	종암교	1967 06.25	25	54	배수 로 낙엽 적치	직영반 조치완료	22
13	먹골교	1998. 08.31	40	42	난간 현수막 설치 배수구하부 주변 손상	직영반 조치완료 일상유지 작업지시	23 24
14	서울숲다리	2005 06.30	27	40	강거더하부 도장 긁힘	일상유지 작업지시	25
15	뚝섬 고가차도	1994. 12.30	13.5	80	특이사항 없음	-
16	신답 고가차도	1978 04.30	15	135	배수구 낙엽 적치	직영반 조치완료	26

※ 정기점검(11.18~12.9)은 본 보고서로 대신하며, 이전 점검 시 중복 지적사항 제외함.

Ⅳ

지적사항 조치

겨울철대비 도로시설물 점검결과 조치예정 6건은 타 공사와 병행 정비(2015년 이후)

(용비교 1건, 면목천복개구조물 2건, 옥수터널 2건, 영동대교북단고가차도 1건)

붙임  결과 집계표 및 보고서 각 1부. 끝.

2014. 12.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 최 태 석 (서명)

시설물담당자(부)   시설7급 임 승 민 (서명)

외부전문가 : 4명(손준민,  최윤정,  안홍준,  한삼희)