문서번호	교량보수과-3891
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	12/18 민승기
협 조

2014 잠원고가 정밀점검용역 결과 조치 계획보고

2014 잠원고가 정밀점검용역 결과 조치 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

남부도로사업소

(교량보수과)

2014 잠원고가 정밀점검용역 결과 조치계획 보고

시특법 제7조에 의거 시행한 잠원고가 정밀점검용역 결과에  대하여 효율적인

시설물 유지관리를 위한 조치계획 보고사항 임

Ⅰ		시설물 현황

구 분		내 용
시설물명		잠원고가	준공년도		2000년 06월 23일(개통) 2005년 11월 30일(준공)
소재지		서울특별시 서초구 잠원동 (고속국도1호선 상)
설계하중		DB-24 / DL-24	노선명(이정)		고속국도 1호선
제원	연장	- 총 : 1,366m(교량1,061m, 램프옹벽305m) (L = 2@12+2@15+4@40+3@45+6@50+2@56+5@60 = 1061m) ․ 강상형교 : 1,007m, ․ R.C Slab교 : 54m
	폭	․S1 ～ S16 (2차선) : 9.50m ․S17 ～ S24 (1차선) : 6.65m
구조형식	상부	․R.C Slab(S1～S4) ․Steel Box Girder(S5～S24)	기초형식	교대	직접기초
	하부	․교대 (역T형) ․교각 (라멘식, T형)		교각	말뚝기초
교량받침		․S.T.B : 포트받침 ․R.C.S : 탄성받침	신축이음		강핑거 조인트(7개소), 앵글 조인트(1개소)
경간수		24	통과높이		5.5∼10.0m
교차시설물		고속국도 1호선, 올림픽대로

Ⅱ		용역 개요

○ 용 역 명  : 잠원고가 정밀점검 용역

○ 용역기간  : 2014. 03. 31  ~ 09. 26

○ 용 역 비  : \30,110,000원

○ 용 역 사  : 대한민국상이군경회 대표 김덕남

Ⅲ		용역 결과

○ 평가등급 결과

시설물명	용역 평가		비 고
	상태평가	시설물 등급
잠원고가	B (0.197)	B

- 책임기술자 의견 : 점검결과 시설물의 기능성 및 사용성에는 문제 없음

○ 검토 실시 결과 현황

- 중대 결함 : 해당사항 없음

- 주요 손상 : 아스콘 균열, 콘크리트 균열, 재료분리, 도장박리, 누수 등

일상적 보수사항

○ 주요 손상에 따른 우선조치 사항 : 점검결과 보수 1순위 손상부

- 보수 1순위 물량 : 별첨 (하자보수 대상 손상)

Ⅳ		조치계획

○ 정밀점검 결과 주요 손상 중 보수 1순위(하자보수 대상) 손상에 대하여

잠원고가 시공업체인 현대건설에 하자보수 요청

○ 2순위 및 3순위 손상에 대하여는 향후 손상 진행사항을 지속적으로 관찰

일상유지보수 등 정비

- 2015.1.1. 서울특별시 시설관리공단에 잠원고가 인계 예정

덧붙임 : 잠원고가 손상현황(순위별) 1부.  끝.