문서번호	급수운영과-25079
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	서부수도사업소장
강동철		장종욱	12/18 설동을
협 조

마포구 아현시장 주변 집중탐지 결과보고

2014. 12.

서부수도사업소 급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	아리수 음수대 설치 기관	)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

마포구 아현시장 주변 집중탐지 결과보고

마포구 아현시장 주변에 대한 집중누수탐지를 시행하여 불용관를 정비하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진개요

○ 기  간 : 2014. 10. 28. ～ 10. 31 (4일간)

○ 위  치 : 마포구 아현동 331-38호 (아현시장)

○ 누수 탐지원 : 기계운영6급 나흥수외 1명

□ 추진경위 및 실적

○ 추진경위 : 기존 불용관 정비

○ 누수탐지 추진사항 : 2014.10.28.일 아현시장 주변 야간 배관 집중탐지을 6회에 걸쳐 시행하여 아연도강관 D=15mm 불용관 누수지점을적출 확인하고 누수복구팀에 복구의뢰하여 정비하였음

○ 불용관정비 추진실적

- 공사개요 : D=80mm 누수방지새들 1개소 설치

- 폐쇄내용 : 아연도강관 D=15mm, L=18m 폐쇄

- 누수방지량 : 16㎥/일

○ 누수탐지 정비사진

누수지점 굴착(아현시장주변)	누수확인
누수확인	누수복구완료(누수방지대설치)

□ 행정사항

○ 유수율실적(하반기) 점검시 실적제출.