시 행	도시철도설계부-1262	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.2.20.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도공무부장

★주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
홍광호	최병훈	박상돈	02/20 신한철
협 조	주무관	정삼기

해빙기대비 건설공사장 특별안전점검결과

〔지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사〕

□ 점검일시 : 2013. 2. 19(화)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   ㈜ 유신   부사장   이덕영

지중공영   대  표   신창범

안전과  정삼기, 홍광호

□ 점검결과

◆ 지적사항

○ 공정률 : 14.9% ○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 정거장 종점부 중앙파일을 종방향으로 챤넬 보강 요함 ※ 설계도에 없을 지라도 시각적으로 장주 현상을 보이고 있으므로 보강 필요

○ 상수도 관리에 관한 사항 - 광역 및 서울시 상수도의 강관 피복온도를 체크하여 신축량을 측정하는등 관리를 잘하고 있으나 토공작업이 진행 중인 대형상수도 보강부의 지속적인 특별 관찰이 요망됨

◆ 모범사례

○ 터널 갱구부 설치에 관한 사항 - 터널 갱구부 철근 콘크리트 갱문 설치로 타 현장보다 현장관리가 잘 되어 있음

○ 상기 교육에 관한 사항 - 작업통로에 안전TV를 설치하여 작업투입전 안전에 대한 상기 교육을 시킴으로서 재해예방

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

2. 26(화)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.