교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.12.18(목)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	12/19 代정진순

일  자 : 2014년 12월 18일(목)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					34.7%					32%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					8.3%					45.2%						32%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			상위국장애		장비 A/S		기타		서울청조치요
		523		492		31				2				2			8		0		4		5			10
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리 - 크레인작업요(2) : 퇴계4가, 청계2가 - 상위국 장애(8) : 내곡IC2(3) – 현인가구단지입구, 헌안릉입구, 헌안릉IC ・오륜사거리2(5) – 성내천로4, 한국유도원, 올림픽공원사거리, 방이동생태학습관, 서하남IC사거리 - 기타(4) : RSE망실 1(코엑스), 임시철거 2(숯내교, 석계역), 상위국 철거 1(S-Oil 방죽주유소앞), - 서울청 조치대상(5) : 포스코사거리, 탄천2교, 오륜삼거리, 오륜사거리2, 천호대교남단
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,637			3,931				4,628			78		4,270		4,367		0			0		6
		접속대수 (1일 1회 이상)						1,513			775				722			16		424		1,089		-184			-333		-506
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						18			20				16			21		10		25		-2.1			-3.9		-5.9
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						43			15				75			23		90		25		-15.8			-40.8		-76.8
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	-	청계2가	・RSE불량으로 판단	크레인 작업요
	미접속	-	천호대교 남단	・점검 결과, 광장비 장애로 확인	서울청 통보
U-교통망	-	-	-		-
보안관제	-	-	-		-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ UTIS 서비스 일시 장애처리 - 장애구간 : TOPIS ↔ 서울경찰청간 통신장애 - 처리결과 : 서울경찰청 백본스위치 장애포트 교체 후 복구(11:40)
명 일	○ 중구 3개소 신호제어기 교체에 다른 통신함체 이설 현장실사 - 위 치 : 버티고개역, 남산정은스카이, 흥인초교교차로 - 내 용 : U-교통 통신함체 교체 및 LAN 케이블 설치