길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20466

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	12/19 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/12(금)	12/13(토)	12/14(일)	12/15(월)	12/16(화)	12/17(수)	12/18(목)	계
2013년	101,886	106,724	107,834	133,384	97,641	108,055	110,904	766,428
2014년	122,997	127,122	129,454	122,571	115,559	119,630	105,064	842,397
증 ․ 감	21,111	20,398	21,620	-10,813	17,918	11,575	-5,840	75,969

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
366,500	98,900	261,436	1,387	8,766	370,489	-3,989	-1.09

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.5~12.11)	금주 공급량(㎥) (12.12~12.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
798,830	781,035	-17,795	-2.23

○ 분석 결과 : ①금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 –1.09% 감소(문정동 건영

APT 앞 중간 제수밸브 폐→개(5.28부터 위례신도시 방향으로 공급 중)

②전주 대비 공급량 –17,795㎥(-2.23%) 감소

※가락시장사거리 분기밸브 폐→개(5.13부터 가락시장, 훼밀리APT 공급 중)