	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구급장비(주들것) 점검 및 유의사항 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과 - 7023(2014.11.17.)호 “구급장비 관리 시 주의사항 알림”

나. 재난관리과 - 5532(2014.10.2.)호 “구급대원 현장활동 시 안전사고 예방을 위한 유의사항 알림”

다. 재난업무가이드(안전지원행정편) 『소방장비 운용 및 관리 내실화』

2. 최근 주들것 고장이 3건 발생되어 수리하였으며 환자의 안전을 위해 아래사항을 강조하오니 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 환자 안전에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 주들것 점검방법

1) 정기점검 : 매 교대 시 이상 유 ‧ 무 확인 (접히는 부분의 균열, 휘어짐 등 확인 철저)

2) 수시점검 : 구급차에서 주들것 뺄 때, 환자 이송 후 확인 철저

나. 점검확인관 : 현장대응단장 및 각 119안전센터장(진압대장)

다. 주의사항

1) 주들것 ‧ 보조들것 등을 이용하여 환자 이송 시 안전벨트 착용 철저

2) 주들것을 의자형으로 변형하여 이동 시 반드시 2인이 보조하여 환자의 낙상 방지

3) 환자 접촉 후 병원 이송까지 환자의 안전에 최선

4) 들 것을 이용하여 운반 시 환자의 낙상 위험 방지 철저

5) 들 것 결함 발생 시 A/S 업체에 문의하여 즉시 조치

6) 들 것 고장 발생 시 재난관리과로 보고.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	이수		구급팀장	정영자		재난관리과장	12/19 허병일
협조자
시행	재난관리과-8129	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/
전화	02-431-4102	/전송		/	leesu0104@seoul.go.kr	/	대시민공개