문서번호	시설과-1259
결재일자	2013.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
채재일	박기범	이상홍	03/12 김준기
협 조
	고도정수반장			김인규

2013년도 해빙기 대비

건설공사장 안전점검(1차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 03

상수도사업본부

(급 수 부)

2013년도 해빙기 대비

건설공사장 안전점검(1차) 결과 보고

해빙기 건설공사장 안전사고 발생을 사전에 예방하고자 안전점검(1차)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검시설 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 외 6개소

□ 1차 점검기간 : 2013. 2.19(화) ~ 2.21(목)

□ 점검자(18명) : 시설과 및 고도정수반 공무원 14명,

기술지원감리원 4명

□ 점검 총평

❍ 중점 점검사항

- 감리단 및 시공사의 해빙기대비 안전대책 수립의 적정성 여부

- 동절기 기간중 공사지침 준수여부

- 절․성토 사면의 안전대책 및 붕괴예방 등의 조치사항

- 흙막이 지보공의 이상 유․무 확인

- 타워크레인 등 중장비설치 주변의 지반 균열 등 변화여부

- 현장 주변의 건축 및 옹벽시설물 이상 징후 발생 여부

- 공사장 원지반의 침하, 균열, 붕괴 우려 예상지역 집중 점검

- 낙하물 방지망 설치상태 및 배수로의 적정설치 등

- 기타 세부사항

❍ 점검결과 의견

- 현장소장 외 감리원의 책임하에 해빙기대비 공사장 안전관리에 철저를

기하고 있어 안전에 중대한 위험사항이나 긴급사항은 발견하지 못하였으나,

- 일부 절․성토 경사면 추가보강 및 수직구, 맨홀 등 추락위험 부분 안전

조치 보강이 필요하여 즉시 시정토록 현장에서 지시하였음.

- 해빙기 2차(최종) 점검기간(3.19~3.21)에 1차점검시 시정 조치된 사항

재확인 및 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 철저한 안전점검을 실시

하여 안전사고 예방에 최선을 다하여야 할 것으로 판단됨.

□ 점검 결과

분야별	점 검 시설수	점검결과 확인 및 지적건수				비고
		구 분	지적사항	조치완료	향후조치
대형공사장	7	해빙기 점검	17	17	0	조치 확인점검

(단위 : 개소)

○ 점검결과 지적사항

공 사 명	지적 사항(건)	지 적 사 항	조치결과
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	4건	- 유출입 퉁로 구간 사면보호천막 보수 요함 - 우회도로 구간 전기방식 배선 정리 요함 - 관리본관 유출입 통로구간 추락방지망 미설치 - 정수지 구간 배수로 재정비 요함	조치완료
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	2건	- 세륜기 하중에 따른 흙막이 가시설 침하 보수 요함 - 활성탄흡착지 구간 진입로 법면 유실 보수 요함	〃
올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	4건	- 현장내 청소상태 미흡으로 인하여 비산먼지 발생 우려 - 수직구내 양수관리 미흡으로 인한 터널내부 유입 우려 - 현장 휀스 외부 청소 상태 미흡 - 수직구내 소화기 충약 상태 미흡	〃
암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	2건	- 활성탄흡착지 유입관 안전시설 미흡 - 활성탄흡착지 배면 배수로 미정비(거푸집 등 자재정리)	〃
강북정수장 고도정수처리시설공사	2건	- 활성탄 흡착지 안전난간 보강할 것 - 연결통로 계단 안전난간 미설치	〃
삼성배수지 건설공사	2건	- 절토부(봉은초등학교측) 사면 정리 요함 - 고지대배수지 사면부(봉은중학교측) 토사 유실 방지 대책 수립 요함	〃
수서배수지 건설공사	1건	- 추진기지 안전휀스 보수 요함.	〃
수서배수지 수계 배수관 부설공사	-	- 해당 없음 ․ 도로굴착 통제기간(2012.12.1~2013.2.28)	-

첨   부 : 1) 해빙기대비 건설공사장 안전점검 지적사항 및 조치결과 사진 1부.

2) 안전점검표 1부. 끝.