문서번호	공공디자인과-3449
결재일자	2013.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	03/15 한문철

2013년 제9차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 3.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제9차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 3. 13.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참  석  자 : 총 6인

김영섭, 최석준, 진  욱, 서혜옥, 이선화, 이형숙

❍ 신청안건(총4건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
4	4

❍ 심의결과 : 조건부동의 2, 재심 2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
9-1	잠실사거리 지하광장	도시기반시설본부 (토목부)	•지하광장 (연면적15,349㎡)	심의	재심
9-2	우이신설경전철 지상시설물	도시기반시설본부 (도시철도건축부)	•13개 역사 지상시설물 (출입구, 승강기 등)	심의	조건부동의
9-3	교통정보 수집용 지주	도시교통본부 (교통정보센터)	•교통정보수집용 지주 및 카메라(28개소)	심의	조건부동의
9-4	한강공원 이동통신용 전주	한강사업본부 (운영과)	•이동통신용 전주 (15개소)	심의	재심

붙임   1. 제9차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제9차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 13(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하광장(연면적 15,349㎡)
안 건 명	잠실사거리 지하광장
심의번호	9-1	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 방재 및 피난 계획은 사설기관이 아닌 시립대 도시방재안전연구소 등 공신력 있는 국공립 연구기관의 검토 결과를 제출하기 바람.(제2롯데월드 건립 후 예상되는 최대인원 기준으로 상가 전면의 물건적치, 호객행위 등 실제 예상되는 상황을 고려하여 시뮬레이션) - 평면공간의 넓이와 피크타임의 이용객 수를 고려할 때 천장고가 너무 낮아 답답한 느낌을 주고 공기량 부족이 우려되므로 천장고 계획 재검토 바람. - 노약자, 장애인 등이 해당공간을 단차 없이 편하게 이동할 수 있도록 실내 교량 등 이중 레이아웃을 고려하기 바람. - 상가 축소를 검토하기 바람(방재 및 피난 검토결과를 바탕으로 검토). - 사람은 최단거리로 이동하는 습성이 있는데 37페이지 등에서 제시한 동선 예측은 최단거리 이동이 아니므로 재확인하기 바람. - 중앙의 아일랜드 형 상가는 동선에 지장을 줄 것이 예상되므로 축소를 검토하고, 식재대는 이동형으로 하는 방안을 검토하기 바람. - 차기 위원회에는 해당 광장의 상가관리 부서에서도 참석하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 13(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	13개역사 지상시설물(출입구, 승강기, 폴사인 등)
안 건 명	우이신설경전철 지상시설물
심의번호	9-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 그 반영 내용을 문화관광디자인본부에 통보하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 시설물 디자인은 서울시 표준형디자인 또는 권장 디자인을 따르고, - 자전거 거치대는 바퀴 흠집 방지를 위하여 올해 상반기 행정안전부에서 제시하는 디자인의 거치대 적용을 검토하기 바람. - 지하철 출입구, 승강기, 환기구 등 시설물을 가로상에 배치할 때 아래 원칙대로 배치하고 부득이한 경우 그 사유를 본위원회에 제시하여 설명하기 바람. ㆍ보행로 폭을 2m이상 확보하기 바람. ㆍ보행자의 진로가 꺽이지 않고 직진할 수 있도록 배치하기 바람. ㆍ상기 배치가 어려울 경우 시설물의 위치이동이나 폭 등을 조정하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 13(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	교통정보 수집용 지주 28개소
안 건 명	교통정보 수집용 지주
심의번호	9-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 안전에 문제가 없다면 사다리의 하부 1칸은 삭제할 것을 권함. - 결합부위에서 녹이 생기지 않도록 볼트, 너트 등은 스테인레스나 아연도금 제품을 사용하고, 장비를 설치할 브래킷 등도 본 지주와 일체형으로 제작하기 바람. - 지주 기초부는 볼트, 너트 등이 노출되지 않도록 지하에 매입하고 캡은 씌우지 않기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 13(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	이동통신용 지주 15개소
안 건 명	한강공원 이동통신용 지주
심의번호	9-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 해당 시설물은 한강변의 경관을 저해할 우려가 큰 시설물로서 독립된 지주를 신설하기 보다 주변의 건축물, 기 설치된 다른 지주 등에 설치하는 것을 우선적으로 검토하기 바람. - 부득이한 사유로 해당 장소에 독립된 지주 형태로 설치할 수 밖에 없다면 그 사유에 대해 구체적으로 설명하고, 전파간섭 등의 기술적 문제는 방송통신위원회, 국립전파연구소 등 공신력 있는 기관(여의 치 않을 경우 이동통신 3사(SKT, KT, LGU+)) 의 검토 의견을 제출하기 바람. - 해당 시설물이 송파구를 통해 설치를 신청한 탄천자동차극장과 잠실고등학교 주변의 이동통신용 지주와 기능이 중복되지 않는지 확인하고 중복 된다면 상호간에 설치를 조정하기 바람. 끝.