문서번호	보도환경개선과-3735
결재일자	2013.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	보도관리1팀장	보도환경개선과장	시설안전정책관		도시안전실장
차우현	조재관	형태경	고인석		03/19 김병하
협 조	보도블록혁신단장			천석현
	보도정책팀장			김종호
	보도관리2팀장			박춘배

-“보도블록 10계명” 정착을 위한 -

버스정류장 구간 '측구' 일제점검 계획

2013. 3.

도 시 안 전 실

(보도환경개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

버스정류장 구간 '측구' 일제점검 계획

버스정류장 구간의 측구는 차량의 반복하중과 염화칼슘 등 화학작용으로 인해 관리상태가 취약하여 도시미관 저해 및 배수기능 저하 등 문제점을 야기하고 있어 금번 일제점검을 통해 집중 정비하고자 함

□ 배경 및 필요성

○ 측구는 차도와 보도에 비해 상대적으로 도로관리부서의 관심 및 관리가 부족하여 파손된 구간이 많음

○ 특히 버스정류장 구간의 측구는 시민이 많이 이용하고 있으나, 정류차량의 반복 하중과 제설용 염화칼슘 또는 차량에서 떨어지는 유류 등에 의한 화학적 작용으로 인해 관리상태가 취약하여

○ 도시미관 저해 및 배수기능 저하(빗물 고임)등 문제점을 야기하고 있음

□ 버스정류소 현황 : 총 6,055개소

(2012년 12월말 기준)

계	가로변	중앙버스 전용차로	환승정류소
6,055	5,712	326	17

▲ 버스정류장 표지판		▲ 버스정류장 구간 측구 파손

□ 점검 계획

○ 점검개요

- 점검기간 : 2013. 3. 20 ~ 4. 20 (1개월간)

- 점검대상 : 서울시 관내 버스정류장(6,055개소) 측구 전체

- 점 검 자 : 서울시 및 자치구

※ 자치구별 관내 버스정류장 전체에 대한 측구 점검계획 별도 수립 시행

- 점검내용 : 버스정류소 구간 측구상태 점검

‣ 양호, 부분파손, 전면파손, 기타 등

○ 서울시(도시안전실) 점검계획

- 점검기간 : 2013. 3. 18~19일 (2일간)

- 점검노선 : 4개 주요 간선도로(한남대로, 종로, 을지로, 퇴계로)

- 점 검 자 : 보도환경개선과 직원 8명(2인 1조, 4개조 편성)

- 점검조 편성

조 별	조 원	점 검 구 간	비 고
1조	박병규, 차우현	한남대로 (용산 한남동 ↔ 강남 신사동)
2조	김상익, 김용복	종 로 (광화문 ↔ 동대문)
3조	이상호, 정희수	을 지 로 (시 청 ↔ 동대문)
4조	서동호, 박세준	퇴 계 로 (서울역↔ 신당역)

□ 자치구 협조사항

○ 자체 점검계획 수립                  : 2013. 3. 22일까지 제출

○ 점검실적 최종보고 및 정비계획 수립 : 2013. 4. 25일까지 제출

- 서울시 점검결과는 자치구에 통보하여 자치구 정비계획에 포함

- 기 확보 예산을 활용, 측구 파손상태에 따라 단계별 정비계획 수립

붙임 : 측구점검결과 보고양식 1부. 끝.

【붙 임 1】

버스정류장 구간 측구 점검결과

(2013. 3. 20 ~ 4. 20)

〈 ◌◌구 ◌◌과 〉

□ 노선별 총괄

노선명	버스정류장 수량(개소)	계		측 구 상 태
				양 호	부분파손	전면파손	기 타
계		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장
		개 소
		연 장

【붙 임 2】

노선별 버스정류장 측구 점검결과 세부내역

1. 노선명 : ◌◌◌로

연번	버스정류장명(관리번호)		측 구 상 태				연장(m)	조치결과 (조치계획)
			양호	부분 파손	전면 파손	기타
소계	개 소						-
	연장(m)
1	남대문시장(02-126)			○			3m
2	남대문시장(02-127)		○				10m
3	남대문시장(02-128)				○		12m
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

※ 측구 상태 : ‘양호, 부분파손, 전면파손, 기타(보차도경계석, 빗물받이 파손 등)’ 등으로 구분 기재

【붙 임 3】

버스정류장 측구 현황 사진

1. 노선명 : ◌◌◌로

( 사 진 )			( 사 진 )
연번	( 정류장 번호 / 내용 )		연번	( 정류장 번호 / 내용 )
( 사 진 )			( 사 진 )
연번	( 정류장 번호 / 내용 )		연번	( 정류장 번호 / 내용 )
( 사 진 )			( 사 진 )
연번		( 정류장 번호 / 내용 )	연번		( 정류장 번호 / 내용 )