소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 신설 예정지 파악 지시

1. 관련 근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-30001(2014.12.23.)호 『2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림』

2. 위 호와 관련하여 화재 발생시 원활한 소방용수를 공급하고 현장대응능력을 강화하고자 『2015년도 소방용수시설 신설 예정지』 를 파악하오니 각 부서에서는 현지확인 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 설치 지역

○ 화재 발생시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

○ 소방활동상 여건이 취약한 지역(소방차통행곤란, 고지대, 재래시장, 대형건물)

나. 부서별 배정 수량(필요시 신설예정)

○ 2015년도 신설예산을 보수예산에 집중투입

○ 꼭 필요 장소만 신설 소화전 설치

다. 주의 사항

○ 『지하시설물 통합정보시스템』 활용 상수도 배관 규격 확인(80mm이상)

○ 신설예정지 5M이내 거주자우선주차구획선 설치 여부 확인

○ 시민통행 불편사항 및 도시미관 저해요소 발생하지 않도록 예정지 선정

라. 제출기한 : 2015.01.26(월)한

※ 소방용수시설 설치기준
▷ 주거 · 상업 ․ 공업지역에 설치하는 경우 : 소방대상물과의 수평거리 100미터 이하 ▷ 그 외 기타지역에 설치하는 경우 : 소방대상물과의 수평거리 140미터 이하

붙  임 : 1. 신설 소화전 목록 1부.

2. 신설 소화전 위치도 1부.

3. 지하시설물 통합정보시스템 사용법 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이대우		대응관리과장	전결 12/23 김지수
협조자
시행	대응관리과-11717	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개