의원 요구 자료 제출

시 행	도로관리과-19319
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		도로포장관리팀장	도로관리과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
이문석		최연우	이택근	한제현	12/23 조성일
협 조
	주무관				이옥휘

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1146번, 이행자의원, 교육위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

이행자의원(교육위원회, 새정치민주연합)

□ 요구번호 : 1146

□ 요구내용

4. 서울시 도로 포장 관리 현황 및 유지관리 현황

1) 서울시 도로 총연장

2) 도로 포장 성능 진단 현황

3) 연간 도로 재포장 수요와 예산 배정 현황

4) 도로의 정상적인 성능 유지를 위한 연간 도로포장 개선 소요 비용

5) 최근 5년간 서울시 도로의 연간 포트홀 발생 건수 및 처리비용

6) 도로 재포장이 절실한 대표적인 도로 구간 및 포트홀 발생 건수

7) 포트홀로 인한 사고 발생 빈도 상관관계

□ 서울시 도로 포장 관리 현황 및 유지관리 현황을 아래와 같이 제출합니다.

서울시 도로 총연장

○ 서울시 관리도로 : 총 1,157km(면적 29.33㎢)

- 일반차로 : 982km(22.92㎢)

- 자동차전용도로 : 175km(6.41㎢)

2. 도로 포장 성능 진단 현황

○ 연도별 포장상태 분석 결과(자료 : 서울시 포장도로 조사 및 분석용역 ‘13.2)

- ‘12년 이후 현 수준(300억원)유지보수 예산 투입시

구 분	2006년	2008년	2009년	2012년	2017년
SPI 지수	6.81	7.23	6.83	6.46	5.98
보수비율(%) - SPI 6이하	22.6	19.4	21.6	34.2	58.9
보수비용 (억원)	385	390	538	312	300

※ SPI(Seoul Pavement Index) : 서울시 포장상태지수 : 0～10점으로 구분

'SPI 지수=6' 이하 구간은 보수대상 (0～6.0 : 불량, 6.0～7.0 : 보통, 7.0～10.0 : 양호)

3. 연간 도로 재포장 수요와 예산 배정 현황

구 분	소요금액 (백만원)	편성액 (백만원)	예산배정액 (백만원)	비 고
2010년	51,045	23,918	34,194
2011년	66,297	24,638	32,638
2012년	68,290	32,500	32,394
2013년	76,618	50,788	50,788
2014년 (11.20기준)	70,566	52,397	52,453
2015년 (안)	71,642	57,350

4. 도로의 정상적인 성능 유지를 위한 연간 도로 포장 개선 소요 비용

○  연간 소요 예산 검토

- 현 수준(SPI=6.46) 유지를 위해서는 550억 원 이상 소요

- 수준(SPI=6.69) 향상을 위해서는 700억 원 이상 소요

- 우리시가 목표하는 수준(SPI=7이상) 향상을 위해서는 900억 원 소요

○ 소요예산 대비 SPI 지수 변화

소요예산	소요예산에 따른 연도별 평균 포장상태(SPI지수)				비고
	2012년	2013년	2014년	2017년
300억원 이상	6.46	6.34	6.21	5.98	상태악화
500억원 이상	6.46	6.43	6.46	6.38	현 수준
700억원 이상	6.46	6.58	6.64	6.69	향 상

○  소요 예산에 따른 포장상태(SPI지수) 변화

5. 최근 5년간 서울시 도로의 연간 포트홀 발생 건수 및 처리비용

구 분	계	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 (9월30일)	비고
발생건수	300,766	29,294	77,654	52,591	41,313	74,123	25,791
보수면적 (㎡)	485,607	59,318	110,296	77,702	63,991	107,355	66,945
보수금액(백만원)	4,376	391	876	738	606	1,088	677

6. 도로 재포장이 절실한 대표적인 도로 구간 및 포트홀 발생 건수

사업소	연번	도로명	구간	규모	포트홀 발생건수	정비계획	비고
동부	1	구천면로	천호시장사거리~ 한영중고교앞	연장 3,100m 폭 8m 면적 248a	88	2015년 정비예정
	2	도곡로	강남세브란스병원 ~ 탄천2교	연장 2,300m 폭 21m 면적 483a	79	〃
서부	1	퇴계로	광희동사거리~한양공고앞교차로(양방향)	- 연장 320m - 폭 24.6m - 면적 79a	25	2015년 정비예정
	2	연희로	연희삼거리~홍연교 (양방향)	- 연장 1,330m - 폭 4~5.0m - 면적 240a	35	〃

사업소	연번	도로명	구간	규모	포트홀 발생건수	정비계획	비고
남부	1	호암로	미림여고 ~ 신우초교	연장 570m 폭 14m 면적 94a	124	2015년 정비예정
	2	관악로	봉현초등학교 ~ 은천길입구	연장 840m 폭 28m 면적 235a	76	〃
북부	1	종로	세종로사거리 ~ 종로4가교차로	연장 3,300m 폭 12~19.2m - 면적 503a	1,235	2015년 정비예정
	2	동일로	중계역 ~ 하계지하차도 상부 U-Turn	연장 1,970m - 폭 3.2~15.5m, - 면적 241a	478	〃
성동	1	독서당로	금호사거리~응봉삼거리	- 연장 1200m - 폭 7m - 면적 84a	30	2015년 정비예정
	2	아차산로	성수역~뚝섬역사거리	- 연장 1000m - 폭 10m - 면적 100a	27	〃
강서	1	천호지길	목동중학교~오목교역	연장 700m 폭 10.5m 면적 73a	66	2015년 정비예정
	2	곰달래길	화곡사거리~목동사거리	연장 1,450m 폭 14m 면적 20a	259	〃
공단	1	올림픽대로	동작대교~한남대교	연장 1,000m 폭 6~16m 면적 150a	687	2015년 정비예정
	2	양재대로	일원동주민센터삼거리∼삼성의료원사거리	연장 600m 폭 15m 면적 84a	167	〃

7. 포트홀로 인한 사고 발생 빈도 상관관계

구 분	계	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 (9월30일)	비고
포트홀 건수	300,766	29,294	77,654	52,591	41,313	74,123	25,791
사고건수	2,281	249	444	447	198	835	108

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로관리과)	담당사무관	최 연 우
	☎ 2133-8173	주무관	이 문 석
	작 성 일 : 2014. 12.