문서번호	정수운영과-10547
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장
한기수	12/23 손호철

청사내 양변기 센서 고장 발생 보고

2014. 12. 23.

청사내 양변기 센서 고장 발생 보고

우리 정수센터 본관 1층 장애우(여)화장실 양변기 센서가 고장나 조속히 구매 교체하여 직원 후생복지에 만전을 기하고자 함.

1. 기기 현황

기기명	모델명	설치년도	수량	설치장소
양변기 센서	TC501B (JAVA센서)	2012.10.7	1개	본관1층 장애우(여)

2. 고장발생내역

○ 확인일시 : 2014년 12월 23일(화) ○ 점검자 : 한 기 수, 조 귀 현 ○ 양변기 센서 고장 발생 원인 2012년 10월 7일 정상적으로 설치하여 사용 중 센서 고장으로 후레쉬 밸브가 정상적으로 작동되지 않아 누수 되고 있음.

3. 조치계획

○ 양변기 센서가 정상적으로 작동되지 않을시 이용에 불편함이 있기에 관련 업체에서 구매하여 즉시 교체하고자 합니다.

4. 소요예산 : 165,000원(부가세 포함)

첨부 : 견적서 2부.  끝.