상수도GIS시설자료샘플확인조사(노원)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		12/23 김수영
	협 조	문병희

문서번호	급수운영과-23829

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를 아래

같이 보고합니다.

2014.  12. 23

보고자 지방사무운영서기 윤 태 현

보    고    내    용

확인일시

2014. 12. 22

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 급수운영과-2549(2010.2.18)호 2010년 상수도GIS 운영계획과 관련 지리정보

정확도 제고를 위해 시설자료 접수시 샘플확인 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2014년 노원구 관내 상수도공사

2) 시공업체 : 창협건설(주)

3) 접수내용 : 급수운영과 13414호 ~ 23275호 현장조사서 81건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	신설-22	공릉동 517-50	담장	A1=1.5 A2=2.4 B1=1.5 B2=1.2	A1=1.6 A2=2.4 B1=1.6 B2=1.0	범위내
2	신설-29	월계동 382-31	담장	A1=1.0 A2=2.0 B1=1.0 B2=0.4	A1=1.0 A2=2.0 B1=1.0 B2=0.6	범위내
3	신설-41	상계동 169-191	건물	A1=6.7 A2=2.1 B1=7.5 B2=5.0	A1=6.7 A2=2.1 B1=7.3 B2=5.0	범위내
4	신설-47	공릉동 502-10	건물	A1=1.8 A2=1.3 B1=1.8 B2=5.0	A1=1.8 A2=1.3 B1=1.8 B2=5.2	범위내
5	신설-60	공릉동 350-43	건물	A1=2.9 A2=1.3 B1=3.3 B2=5.6	A1=2.9 A2=1.3 B1=3.3 B2=5.6	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.