문서번호	시설보수과-4789
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
정인철		박춘배	12/24 정진오
협 조
	기전과장			최주용

동절기 도로시설물

고드름 순찰 및  제거 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

성동도로사업소

〔시설보수과〕

『동절기 도로시설물

고드름 순찰 및 제거 계획』

동절기 기온 강하로 인한 교량, 고가차도, 지하차도 등 도로시설물의 고드름 발생과 결빙(벽체) 현상으로 차량 및 시민통행에 안전사고 발생이 우려되므로, 고드름 순찰 및 제거 계획을 수립하여 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

개 요

□ 추진기간 : 2014. 12. 24 ～ 2015. 3. 15

▣ 대상시설물 : 관내 도로시설물(일반교량, 고가차도, 지하차도, 터널 등)

▣ 작업내용 : 도로시설물 고드름 순찰 및 제거

▣ 고드름 발생예상 시설물 : 금호터널, 옥수터널, 무지개터널, 신답지하차도,   성동지하차도, 무지개터널, 서울숲1,2지하차도, 응봉지하차도, 답십리   굴다리지하차도, 중랑지하차도, 신내지하차도, 능산지하차도, 동일로   지하차도, 고산자교, 성수대교북단지하차도 등)

운 영

▣ 근무방법 :

▷ 기상청예보(전일 17:00시 기준)에 따라 영하권(-5℃)으로 기온 하강시

▷ 공휴일 비상근무 : 09:00~13:00(공무직 비상근무 시행)

▷ 고드름 순찰 및 제거, 포트홀 등 도로시설물 유지보수 병행

▣ 근무자 편성

▷ 시설보수과 시설관리원 : 4명

▷ 기전과 조종원 1명(지원불가시 공무직 운전)

▷ 차량 : 더블캡 1대(기전과 지원요청)

조치계획

○ 도로시설물에서 발생하는 고드름 및 결빙(벽체)에 대하여 제거 작업을 신속히 시행

○ 포트홀 등 응급보수가 가능한 사항은 공무직으로 하여금 보수토록         조치하고, 유지보수공사가 필요한 사항에  대해서는 단가계약(일상유지        보수) 공사에 반영하여 조치

행정사항

○ 공휴일 비상근무시 기전과에 조종원 1명 지원 요청

(지원불가시, 공무직 운전)

○ 고드름 및 결빙(벽체) 제거 장비 배치 및 조종원 업무숙지(기전과). 끝.