지하철역 아리수 음수대 수질검사 결과보고

(2014년 12월)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	12/24 代김형국

우리 사업소 관내 지하철역사에 설치된 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사개요

◯ 검사일자 : 2014. 12. 19.

◯ 검사항목 : 탁도 등 5항목

◯ 검 사 자 : 주무관 백윤미, 강태수

◯ 검사대상 : 낙성대역, 사당역 아리수 음수대

수질검사결과

연번	역 명	탁 도	잔류염소	pH	철	구리	수 온 (℃)	판 정	비고
		0.5NTU이하	4.0㎎/L이하	5.8~8.5	0.3㎎/L이하	1.0㎎/L이하
1	낙성대역	동파예방을 위한 단수
2	사 당 역	0.17	0.10	7.0	0.02	0.04	13.9	적합

결과 조치사항

◯ 음수대에 부착되어 있는□수질검사결과표□에 측정값 게시

◯ 관련 기관(부서)에 수질검사결과 보고(통보) : 본부(수질과, 배수과),

서울메트로.  끝.