의원 요구 자료 제출

시 행	치수과-3653	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(도시계획관리수석전문위원),기획예산과장

주무관	치수과장	시설부장	한강사업본부장		결재
최혜경	김용제	代김용제	10/29 한국영
협 조
	기전설비1과장			강호장
	주무관			문준호

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 2301번, 곽재웅 의원, 도시계획관리위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

곽재웅 의원( 도시계획관리위원회, 민주당)

□ 요구번호 : 2301번

[한강사업본부]

○ 성동구 금호동 소재 금호나들목에 관한 현황

1. 나들목 설치년도

2. 총 공사비

3. 나들목 보수현황

4. 나들목 누수발생 시점

5. 현재까지 누수방치 사유

6. 위 5번에 대한 대책

7. 6번 대책과 함께 벽화 및 전등보수와 조명밝기에 대한 대책도 보고바람

금호나들목 설치년도

○ 설치년도 : 2008년 4월

○ 위    치 : 성동구 금호동1가 269번지

○ 시설규모 : 보행자전용 지하보도(폭 4.0m, 높이 3.4m, 연장 59.7m)

총 공사비 : 3,651백만원

나들목 보수현황

○ 2011년 : 램프 1등 교체

○ 2012년 : 제외지 나들목 입구 보도보수(2m×0.5m)

○ 2013년 : 램프 6등 교체, 제내지 경사로 판석 보수(3m×2m),

4. 나들목 누수발생 시점

○ 벽체전등 인입전선 관로를 통한 외부우수 유입으로 최근 발생한 것으로 추정됨

5. 현재까지 누수방치 사유

○ 최근 발견된 사항으로 빠른 시일 내에 보수공사 실시 예정임

6. 위 5번에 대한 대책

○ 인입전선 관로 벽체부분에 코킹등을 정밀하게 마감하여 우수유입 방지코자 함

7. 벽화 및 전등보수와 조명밝기에 대한 대책도 보고바람

○ 벽화 대책 :

- 금호나들목은 2008년 설치당시 관련 전문가 디자인 및 심의를 받아 시공 완료한 사항으로 임의로 디자인변경은 곤란함

- 벽화는 지하에 설치되는 나들목의 특성상 습기로 인하여 벽면도장이 벗겨지는 등 유지관리에 어려움이 많을 뿐만 아니라,

- 정기적으로 안전점검을 실시하여야 하는 1종 시설물의 특성상 벽화설치는 바람직하지 않은 사항으로 판단됨

○ 전등보수와 조명밝기 대책 :

- 금호나들목 내부 조명 조도 측정결과 측정지점별 166~330룩스까지 측정되고 있어 설계기준 조도인 200룩스 이상을 유지하고 있음

- 천정방향으로 설치된 간접조명으로 인하여 보행자가 어둡게 느끼고 있는 것으로 판단됨에 따라 최근 등기구 일부를 바닥으로 비추는 직접조명으로 전환하여 보행자가 시각적으로 밝게 느껴지도록 설치 완료한 바 있으며,

- 향후 2020년까지 한강공원 전체 공원등을 에너지 효율이 좋고 빛의 밝기가 우수한 LED조명으로 교체할 계획으로 있는바, 년차별 교체시에 금호나들목을 우선 시행할 예정임.

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	한강사업본부 (치수과, 기전설비1과)	담당사무관	김용제 강호장
	☎ 3780-0696 3780-0659	담당자	최혜경 문준호
	작 성 일 : 2013. 10. 28