문서번호	도로시설과-357
결재일자	2013.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장		시설안전정책관
김창신	정달근	이용심		01/08 고인석
협 조
	기전시설팀장		김중영

1종시설물(터널, 지하차도 등)세척 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 1.

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도로사업소	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

1종 시설물 (터널, 지하차도 등) 세척 계획

우리시에서 관리하고 있는 시도상 1종 시설물(터널, 지하차도 등)에 대한 세척 계획을 수립 시행하여 시설물을 항상 깨끗한 상태로 유지하고 시민고객에게 더욱 쾌적한 도로환경을 제공하고자 합니다.

Ⅰ		추진목표

○ 매연, 먼지 등으로 오염된 도로시설물에 대하여 연중 세척을 시행하여 항상 깨끗하고 청결한 상태 유지

○ 시민고객에 깨끗하고 쾌적한 도로환경 제공 및 세계도시 서울의 이미지 향상

Ⅱ		세척대상

○ 도로시설물 (1종 터널 및 지하차도 구조물 세척)

- 터    널 : 10개소(남산1,2,3호, 월드컵, 매봉, 일원, 궁동, 작동, 생태, 범박터널)

- 지하차도 :  1개소(외발산지하차도)

※ 터널 및 지하차도 내부등(10,017개) 포함

○ 도로부속물 (1종 터널 및 지하차도, 복개구조물 부속물 세척)

- 시선유도봉, 충격흡수시설, 방호울타리 등

Ⅲ		2012년 세척실적

○ 사업소 : 동부, 서부, 강서

○ 기  간 : 2012. 3 ~ 2012. 12

○ 대  상 : 9개 시설물(터널8, 지하차도 1)

○ 정비실적 : 총 84회 세척 실시

- 도심터널(남산1,2,3호터널) : 30회 세척(시설물별 10회)

- 외곽터널 및 지하차도(궁동터널 외 5개시설물) : 36회 세척(시설물별 6회)

- 터널 및 지하차도 등기구 : 18회 세척(시설물별 2회)

※ 남산1,2,3호터널은 1회 추가 세척 예정(2013. 2월중)

Ⅳ		2013년 추진계획

세척주기

구 분		세 척 주 기	비 고
도로시설물	도 심 터 널	10회 / 년	남산1,2,3호터널
	외곽터널, 지하차도	6회 / 년
도로부속물	시선유도봉, 충격흡수시설	6회 / 년
	교통표지판, 방호울타리, 방음벽	4회 / 년
터널 및 지하차도 내부 조명등		2회 / 년

세척시행 방안

○ 1종 시설물(터널, 지하차도 등) 세척계획 수립, 각 도로사업소에 예산 재배정하여 세척 시행

■ 도시안전본부 기능체계 조정 검토(도로관리과-1621, 2010.10.17)

【도로시설물(부속물) 세척 업무 관리체계】

․ 1종 시설(터널, 지하차도 등) 계획․조정    : 도로시설과

․ 1종, 2종, 법정외 시설 및 부속물 집행    : 도로사업소

○ 2013년 예산 : 848백만원 (재배정 : 806백만원)

- 848백만원 중 예산절감계획에 따라 5%(42백만원) 유보 처리

- 예산과목 : 도시안전실, 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 1종시설물(터널 및 지하차도)세척, 시설비 및 부대비, 시설비

○사업소별 재배정 예산

사업소별	시설물명	폭	연장	재배정액 (천원)	과별 재배정액 (천원)
동부	매봉터널	12.5m × 2열	250m	166,000	시설보수과	143,000
	일원터널	11.8m × 2열	260m		기전과	23,000
서부	남산1호터널	10m, 9m	1,530m	492,000	시설보수과	372,000
	남산2호터널	10.1m	1,620m
	남산3호터널	9.2m × 2열	1,260m		기전과	120,000
	월드컵터널	13.5m × 2열	305m
강서	궁동터널	12.5m × 2열	140m	148,000	시설보수과 기전과	112,000 36,000
	작동터널	12.5m × 2열	130m
	생태터널	17.5m × 2열	80m
	범박터널	15.9m × 2열	180m
	외발산지하차도	터널 20.1m 옹벽 7.1m	터널 620m 옹벽 395m
계				806,000		806,000

○ 시설물 세척의 전문성과 교통통제가 필요한 터널, 지하차도는 전문용역업체를 활용하여 세척 시행

※ 벽체세척 등 기계세척이 가능한 부분은 사업소 자체 세척차량을 활용하여 기계세척 시행

○ 복개시설물 상부 등의 도로부속물은 타 도로와 연계되고 비교적 세척작업이 수월하므로 사업소별 자체 직영반을 활용하여 세척 시행

○ 기타사항

- 동절기 세척 미시행(결빙우려)에 따른 봄맞이 일제세척 실시

- 세척주기에 따라 시행하되 오염도, 작업의 효율성, 예산 등을 감안하여 세척시기 등을 탄력적으로 조정 시행

- 터널 천정부도 워터젯 등을 활용하여 청소

- 도심터널 풍도내 먼지제거를 위한 진공흡입 청소 실시(1회/년)

- 찌든 때는 인력과 세제로 집중청소 시행(기름, 시멘트응고 등)

Ⅴ		향후계획

○ ‘13. 01         : 1종 시설물(터널, 지하차도 등) 세척 예산 재배정

○ ‘13. 02~03      : 세척발주 및 세척실시

○ '13. 03 ~ '14.02 : 세척시행 결과 매월 보고(사업소 → 도로시설과)

따로붙임 : 시설물 내부등 및 도로부속물 현황 1부.  끝.