문서번호	교통운영과-24332
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
오인숙	김종호	12/26 강진동

충정로 중앙버스전용차로 모니터링 용역

월간보고서 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12

도시교통본부

(교통운영과)

충정로 중앙버스전용차로 모니터링 용역

월간보고서 검토 보고

아현고가철거후 중앙버스전용차로 신설에 따른 교통흐름 분석을 위한 모니터링 용역 월간보고서 검토 후 요약 보고임

1		현 황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 충정로 중앙버스전용차로 모니터링용역

○ 용역기간 : ‘14.6.18 ~ ‘15.4.13

○ 용역금액 : 43,419,700원

○ 용역업체 : ㈜태조엔지니어링

2		검토내용

□ 공정추진

○ 계획대비 : 60%(14.11.  현재)

□ 과업추진

구분	전월 계획	금월 실적	비고
과업 내용	⋅중앙버스전용차로 개통시 현장모니터링조사 실시 (11.1~11.7) - 버스, 일반차로(승용차) 통행속도조사 - 도로통행상태 조사 ⋅공사 후 교통현황조사 - 가로 및 교차로교통량 조사 - 통행속도 조사 - 중앙버스전용차로 이용실태조사 - 중앙버스정류장 이용실태 조사 - 우회도로 이용 현황조사 ⋅공사 후 교통영향분석 - 가로 및 교차로 서비스수준 분석 - 통행속도 분석	⋅중앙버스전용차로 개통시 현장모니터링조사 실시 (11.1~11.7) ① 버스, 일반차로(승용차) 통행속도조사 - 조사시간 : 07~09, 12~14,17~19 - 조사방법 : 주행조사 ② 도로통행상태 조사 - 조사시간 : 07~09, 12~14,17~19 - 지점 : 사업대상 버스정류장 구간 - 조사방법 : 사진촬영, 영상촬영 ⋅개통시 모니터링 자료 분석 ① 버스 통행속도 분석 ② 일반차로(승용차) 통행속도 분석 ⋅개통시 일일 모니터링 보고자료 제출 ⋅민원발생지점 현황 조사

□ 주요 검토내용

○ 개통후 일주일간(11.1~11.7) 시간대별 버스 및 일반차량의 통행속도 조사, 개통전후 속도비교

구 분	개통 전 (고가철거 전)	개통 전 (고가철거 후)	개통후	비 교
버 스	17.3km/h	18.1km/h	18.7km/h
일반차량	31.6km/h	18.2km/h	17.5km/h

○ 중앙정류소별 운영현황(정류소 용량초과 여부 등)

<정류소별 버스 대기길이>
순 번	정류소명	도심방면	외곽방면	비고
1	웨딩타운	6대	4대
2	아현역	5대	7대
3	충정로역	5대	4대

○ 주요 지점별 특이사항 모니터링

- 아현삼거리, 충정로삼거리 버스전용 우회전처리 운영현황

▸ 버스 우회전시 일반차량과의 상충여부, 버스대기행렬 길이

<교차로별 우회전 버스 대기길이>
순 번	교차로명	직진	우회전	비고
1	아현교차로	5	9
2	충정로삼거리	6	7

【아현교차로 ⇄ 육교】	【육교 ⇄ 충정로삼거리】

- 충정로지구대 삼거리 등 우회도로 정체상황(대기행렬 등)

- 아현삼거리 보호유턴지점, 충정로 삼거리 우회도로안내 보조표지판 등 보완사항 모니터링

□ 지시사항 조치내용

○ 주요 교차로 및 정류소별 버스대기행렬 조사, 동영상 촬영

○ 아현삼거리 등 교통안전시설 미흡 및 보완이 필요한 지점 설계

- 아현교차로 : 유턴금지 노면표시 설치

- 아현삼거리 : 보호유턴지점 유턴보조표지 설치, 안전지대 설치 등

- 충정로삼거리 : 유턴금지 보조표지 설치

- 충정로지구대~충정로삼거리 : 우회도로안내표지판 문안 변경

3		특이사항

○ 교통량 조사는 개통 3개월 후 실시할 예정임(3월 경 예정)

- 개통직후에는 변화된 교통운영체계로 인한 시민혼란, 우회도로이용 등 교통패턴에 변화가 생기기 때문에 교통흐름이 어느 정도 안정화된 이후 실시

- 방학중에는 교통량이 줄어들기 때문에 개학이후 조사 실시

붙임 : 월간보고서(11월)1부. 끝.