‘14 겨울철 도로시설물 안전점검보고서

(서강대교 외 3)

등록번호	교량보수과-8263
결재일자	2014.12.29.

주무관		교량보수과장	서부도로사업소장		결재
정병구		이수근	12/29 김만수
협 조	주무관			백운경

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	전담 시설물 주치의
			소 속	성 명
서강대교	폭 7.5~29m 연장 1,320m	1999.07.14	서울과학기술대학교	오 순 택
원효대교	폭 7~20m 연장 1,120m	1981.10.27	연세대학교	김 상 효
당 인 교	폭 18m 연장 510m	1999.12.24	내경엔지니어링	홍 경 희
서 호 교	폭 7.5~25.9m 연장 4,850m	1997.12.18	㈜한국구조물안전연구원	이 채 규
점 검 자	교량보수과	과 장	이 수 근
		주무관	정 병 구

○ 점 검 일 : 2014. 12. 23(화) ~ 12. 26(금)

○ 점점내용 : 교대  지반침하, 전도 및 배수시설, 도로부속물 등 겨울철 취약부분 등

교량 받침 가동상태 및 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태 등

○ 점검결과 및 조치계획

점검일	시 설 물	세부위치	지적사항	조치계획(결과)
12.26	서강대교	교량상부 (본선,접속교)	반복되는 윤하중에 의한 포장균열로 포트홀이 3~4개소 발생	일상유지보수 업체지시
12.24	원효대교	교량상부 (본선,접속교)	1.배수구 막힘 2.신축이음 이물질로 유간불량 3.교면포장 심각한 균열발생	일상유지보수 업체지시 일상유지보수 업체지시 2015년 전면보수
12.24	당 인 교	A1,A2 P3신축이음	1.날개벽 균열 및 단차발생 2.신축이음부 누수발생	주의관찰
12.23	서 호 교	P70,P106 P87,P123 P25	1.신축이음 유간 토사퇴적 2.신축이음 핑거날 파손 3.면진받침 무수축몰탈 파손	일상유지보수 업체지시 일상유지보수 업체지시 주의관찰(시공계획 수립중)

첨 부 : 겨울철 안전점검 보고서(주치의)  및 점검사진 1부.   끝.