문서번호	서울특별시차량정비센터-18866
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
김응균		장재순	12/29 윤영삼
협조

도장부스 내 배출시설 자가측정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

차량정비센터

도장부스 내 배출시설 자가측정 검토 보고

센터 정비시설 중 도장부스에 설치되어 있는 자가측정 대상 시설물에 대하여 아래와 같이 검토 시행하여 예산절감 및 정비시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

현  황

❍ 측정대상 : 5대

- 여과흡착에의한시설 활성탄 재생시설 550㎥/min × 4대 (대형 2, 중형 2)

- 여과흡착에의한시설 활성탄 재생시설 380㎥/min × 1대 (소형)

- 설치년월일 : 2004. 7. 2 ～ 2005. 2. 5

❍ 측정근거 : 「대기환경보전법」 제39조 1항 <자가측정 및 기록 보존>

❍ 측정주기 : 6개월(제4종 배출시설)

❍ 측정방법 : 측정대행업자에게 측정 의뢰 후 수수료 지급

- 측정대행업자 : ㈜진덕환경엔지니어링 <경기도 안양시 동안구 소재>

- 측정항목 : 먼지, THC(총탄화수소) 등

문제점

❍ 소형 도장부스 시설은 2006. 1. 1.자 “정비업무 축소 방침”에 의한 소형차량의 정비업무 제외로 사용하고 있지 않으나,

❍ 배출시설에 대한 자가측정은 현재까지도 매년 실시하고 있어 수수료 낭비요인이 발생되고 있음

- 최근 3년간 수수료 지출현황

측정년도	자가측정 수수료 지출현황		비고
	전체(대형2, 중형2, 소형1)	소형(1)
2012 (2회)	824,000원	164,800원	※ 전체 수수료의 20% 차지
2013 (2회)	824,000원	164,800원
2014 (1회)	748,000원	149,600원
합 계	2,396,000원	479,200원

보고자 의견

❍ 소형부스를 사용하지 않으려면 철거후 관할구청에 신고를 하여야 하나,

❍ 철거에 따른 비용발생이 수반됨으로 현재와 같이 존치하되, 정비업무에 사용하지 않기에 휴지(폐쇄 및 전원 차단 등) 코자 하며,

❍ 추후로 시행하는 자가측정 대상에서 제외하여 수수료 절감 및 정비시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.