	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구급장비(주들것) 점검 및 유의사항 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과 - 7023(2014.11.17.)호 “구급장비 관리 시 주의사항 알림”

나. 재난관리과 - 5532(2014.10.2.)호 “구급대원 현장활동 시 안전사고 예방을 위한 유의사항 알림”

다. 재난업무가이드(안전지원행정편) 『소방장비 운용 및 관리 내실화』

2. 최근 주들것 고장이 자주 나타남에 따라 환자의 안전을 위해 아래사항을 강조하오니, 각 119안전센터(팀)장은 환자 안전에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 주들것 점검방법

1) 정기점검 : 매 교대 시 이상 유 ‧ 무 확인 (접히는 부분의 균열, 휘어짐 등 확인 철저)

2) 수시점검 : 구급차에서 주들것 뺄 때, 환자 이송 후 확인 철저

나. 점검확인관 : 각 119안전센터(팀)장

다. 주의사항

1) 주들것 ‧ 보조들것 등을 이용하여 환자 이송 시 안전벨트 착용 철저

2) 주들것을 의자형으로 변형하여 이동 시 반드시 2인이 보조하여 환자의 낙상 방지

3) 환자 접촉 후 병원 이송까지 환자의 안전에 최선

4) 들 것을 이용하여 운반 시 환자의 낙상 위험 방지 철저

5) 들 것 결함 발생 시 A/S 업체에 문의하여 즉시 조치

6) 들 것 고장 발생 시 현장지휘대 구조구급팀으로 즉시 유선 보고.  끝.

	현장지휘대장
수신자	동작119안전센터장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
담당자	계윤정		구조구급팀장	최광열		현장지휘대장	전결 12/29 류종길
협조자
시행	현장지휘대-11142	(		)	접수		(		)
우	156-012	서울 동작구 여의대방로 16길 55 (신대방동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	*******2111	/		/	부분공개(5)