문서번호	시설관리과-34955
결재일자	2014.12.29.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	12/29 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.12.26~12.27)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 12월 26일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ***************** -새들분기 : 150*30 -관부설 : ssp30*3m -보호통설치 : 30*1 -계량기설치 : 30*1 15*8 -분기점폐쇄 :새들잠금(150*20) 2. ****************** -새들분기 : 200*40 -관부설 : ssp40*4m -보호통설치 : 30*1 20*1 -계량기설치 : 30*1 20*1 15*12 -구선폐쇄 : 새들잠금(2000*20) 3. ******************** -새들잠금(150*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - 불용관폐쇄 : 150/20새들잠금및 켑설치 2. ********* - 보온재교체 : 20*1 3. ****************** (강북삼성병원 뒤)) - DP 600 * L =7.2m - 중간제수변설치 : 600 *1 - 분기제수변설치 : 200/200 *2 - 배기변 : 600/100 *1

☐ 2014년 12월 27일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ****************** (강북삼성병원 뒤)) - DP 300 * L = 2.2m - DP 200 * L = 4.3m - 배기변설치 : 2개소(200/100*1, 300/100*1) - 변실설치 : 원형 3개소(200*2, 300*1) 원형3개소(배기변) - 구형변실설치 : 1개소 (600)

-끝-