문서번호	정수시설과-3291
보존기간	년
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		박심근	12/30 오세영
협 조

주요사업 추진결과 보고

- 관리동, 문화재동 간 각종 케이블 설치공사 -

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

주요사업 추진결과 보고

- 관리동, 문화재동 간 각종 케이블 설치공사 -

정수장 전기설비의 원활한 유지관리를 위하여 2014년 한 해 동안 추진한 주요사업에 대한 결과 보고임.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 관리동, 문화재동 간 각종 케이블 설치공사

○ 공사기간 : 2014. 11. 25. ～ 12. 24.

○ 계약금액 : 43,188,200원

○ 계약상대자 : ㈜삼진일렉스 대표자 김성관

○ 공사규모

- 문화재동 전화 및 행망 사용을 위한 UTP 및 광케이블 설치

- 문화재동 소방설비 연결을 위한 내열 및 제어케이블 설치

- 문화재동 방송설비 연결을 위한 내열케이블 설치

- 문화재동 CCTV설비 연결을 위한 광케이블 및 관련 장비 설치

□ 문화재시설 현황

구 분	규 모	용 도	간 선	비 고
통 신	국선 25P	인터폰, 일반전화	UTP CAT.5E 0.5mm 25P	문화재시설 및 인근 초소 연결
	행망 24port	행정용 유무선통신망	FIBER OPTIC SM 8CORE	자체 업무관리 및 본부 Wi-Fi 연결
소 방	P형 1급 30회로	화재 감지 및 신호 전송	F-CVV-SB 2C×1.5㎟
방 송	360W 20회로	구내 홍보방송	F-FR-3 2C×1.5㎟	비상방송 포함
CCTV	41만화소 18대	문화재시설 감시	FIBER OPTIC SM 4CORE

□ 추진경위

○ 구의 문화재시설이 정수센터 시설과 이원화 되어

- 야간 및 비상시 문화재시설 유지관리에 어려움이 있으므로,

- 문화재시설을 정수처리 시설과 연계 운영될 수 있도록 재건설 공사에 반영하여 시공하여 줄 것을 요청.(센터 → 본부 기전설비과)

○ 유지관리 효율성을 위한 시설 개선공사는 타당하나

- 재건설 공사범위에 포함되지 않아 낙찰률 비적용에 따른 예산 낭비 요인이 있으니,

- 소요 예산을 본부에 요구하여 우리 센터에서 직접 시행토록 할 것

(본부 기전설비과 → 센터)

□ 추진방법

○ 정수센터의 모든 시설은 중앙제어실에서 감시 및 통제하는 것이 바람직하고, 재건설 공사와 병행하여 시행함이 타당하므로(도로 포장 전에 터파기, 되메우기 등 시공 마무리),

○ 야간이나 비상 시 유지관리의 효율성을 기하기 위하여 문화재시설의 통신·소방·방송설비를 중앙제어실에 연결하고,

○ CCTV 설비는 중앙제어실을 경유하여 정문 경비실에서 감시할 수 있게 구성.

□ 추진효과

○ 문화재 시설과 정수처리 시설의 관리 일원화로 효율적인 정수장 운영 기여.

○ 문화재동의 CCTV, 소방설비 등을 이중 감시할 수 있게 하여 위기대응 능력 강화.

○ KT 임대회선으로 운용하던 문화재동 통신망을 전용 광케이블로 교체하여 예산절감 도모.

□ 관련사진

터파기 작업	전선관 부설	케이블 포설
광케이블 융착 작업	문화재동 장비 설치	정문 모니터 설치

끝.