	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(지상식 763105호)

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 당산119안전센터에서 관리 중인 소화전에서 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위치	내 용	사용여부	고장일시	고장사유
763105	지상식	선유서로73 (양평동2가 5-1)	지상식소화전 몸통부분이 보도블럭에 묻혀 관구가 지면에 근접함.	사용가	2014.12.24.	지반침하에 따른 지상식몸통부분 묻힘 (미관상 주변환경 저해)

붙임   1. 고장발생보고(763105호) 1부.

2. 복명서(지상식 763105호) 1부.  끝.

업무일몰일 : 고장 수리완료 시까지

	당산119안전센터장
담당자	김대호		3팀장	이승재		센터장	12/30 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-6084	(		)	접수		(		)
우	150-046	서울 영등포구 양평로 70-1(당산동6가 339-7)	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	201202011@seoul.go.kr	/	대시민공개