문서번호	물환경연구부-11031
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
조수석	길혜경	전재식		12/31 정권
협 조

2014년도 한강하류 조류(藻類)경보제 운영 결과보고

2014. 12.

물 환 경 연 구 부

[물환경생태팀]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 조류경보제 운영결과 보고

조류대발생 및 유독남조류 독성피해를 최소화하고자 한강 하류일대에 대해 조류경보제를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

운영 기간 : 2014. 4. 1. ~ 11. 30. (8개월)

운영 부서 : 물환경연구부(물환경생태팀)

측정지점 : 잠실수중보 하류 5개 지점

구 분	구 간	조류 측정지점
운영지점	2구간 (잠실대교 ~ 동작대교)	성수대교, 한남대교
	3구간 (동작대교 ~ 양화대교)	한강대교, 마포대교
	4구간 (양화대교 ~ 행주대교)	성산대교

측정방법

❍ 측정주기 : 주 1회 이상 (경보단계별 측정주기 변경)

❍ 채수수심 : 표층수

❍ 측정항목 : 조류, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 클로로필-a

조류경보제 발령기준

항 목	조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a농도(mg/m3)	15 이상	25 이상	100 이상
남조류 세포수(세포수/ml)	500 이상	5,000 이상	106 이상

❍ 현재 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령(제28조)에 따라 환경부에서는 유독남조류 세포수 500 세포수/㎖이상, 클로로필-a 15 ㎎/㎥이상 2회 연속 초과시 조류주의보를 발령

❍ 서울시는 1회 이상 초과시 조류주의보 발령으로 전환하는 등 엄격한 기준으로 적용

조류의 발생원인

❍ 질소와 인 등의 과도한 양의 영양염 유입

❍ 높은 표층 수온과 강한 일조량

❍ 긴 체류시간

❍ 과도한 양의 유기물 유입

Ⅱ		기 상 현 황 (서울)

평균기온 (4월 ~ 11월)【기상청 측정자료】

❍ 전년대비 평균기온 0.6℃ 상승

2012년	-0.1℃	2013년	0.6℃	2014년
18.8 ℃		18.7 ℃		19.3 ℃

❍ 2014년 월별기온

월 별	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	기 간 평균기온
기온(℃)	14.0	18.9	23.1	26.1	25.2	22.1	15.6	9.0	19.3

일조시간 (4월 ~ 11월)【기상청 측정자료】

❍ ’12년 이후 매년 증가하는 추세

2012년	17.3	2013년	50.6	2014년
1605.8		1623.1		1673.7

❍ 2014년 월별 일조시간

월 별	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	총 일조시간
일조시간(HR)	213.2	304.0	184.9	172.7	150.7	214.3	239.8	194.1	1673.7

한강 평균수온 (4월 ~ 11월), 【노량진측정소 측정자료】

❍ ’12년 이후 매년 상승하는 추세

2012년	0.8℃	2013년	1.9℃	2014년
19.3 ℃		20.1℃		22.0 ℃

❍ 2014년 월별 수온

월 별	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	기 간 평균수온
수온(℃)	16.3	21.3	26.2	28.7	27.5	25.4	18.6	11.5	22.0

강우량 및 강우일수 (4월 ~ 11월)【기상청 측정자료】

❍ ’12년 이후 매년 하락하는 추세

2012년	-292.8 14일	2013년	-501.6 75일	2014년
1,549.0mm		1,256.2mm		754.6mm
100일		114일		75일

❍ 2014년 월별 강우량 및 강우일

월 별	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	누적강우량 (강우일수)
강우량(mm)	31.0	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	754.6 (75일)
강우일수(일)	5	9	11	12	16	7	6	9

팔당댐 방류량 (4월 ~ 11월)【WAMIS 측정자료】

❍ 전년대비 평균방류량이 크게 감소

2012년	160㎥/s	2013년	-525㎥/s	2014년
613 ㎥/s		773 ㎥/s		248 ㎥/s

❍ 2014년 월별 방류량

월별	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균방류량
방류량(m3/s)	234	198	201	225	421	277	233	184	248

Ⅲ		운 영 결 과

하절기 조류경보제 운영 강화

❍ 수온 상승 및 강수량 감소 등으로 조류 대량번식이 우려되어 조류주의보가 발령 전인 7월 2주차부터 조류분석을 주 1회에서 주 2회로 실시함

❍ 사전 예방 조치로 조류발생에 의한 피해를 최소화

수질 측정 결과

❍ 클로로필-a

- 클로로필-a는 전년대비 평균농도 4.5 ㎎/㎥ 증가함

- 연도별 클로로필-a 농도(단위 : ㎎/㎥)

구 분	2012년	2013년	2014년	비 고
평 균	17.3	14.3	18.8	하류 전 구간의 평균값
Max	72.2(8월, 3구간)	40.7(7월, 4구간)	60.7(7월, 3구간)	각 구간별 비교
Min	2.7(11월, 4구간)	1.4(11월, 2구간)	1.7(11월, 2구간)	각 구간별 비교

※ 발령기준 : 클로로필-a 농도 15이상(주의보), 25이상(경보), 100이상(대발생)

- 2014년 클로로필-a 발생추이

❍ 유독남조류 세포수

- 유독남조류 세포수는 전년대비 평균 164.4 세포수/㎖ 증가함

- 연도별 유독남조류 세포수(단위 : cells/㎖)

남 조 류	2012년	2013년	2014년	비 고
평 균	76.5	2.7	167.1	하류 전 구간의 평균값
Max	2,730(8월, 3구간)	110(8월, 2구간)	2,838(8월, 2구간)	각 구간별 비교
Min	0	0	0	각 구간별 비교

※ 발령기준 : 유독남조류 농도 500이상(주의보), 5,000이상(경보), 106이상(대발생)

※ 발령조건 : 클로로필-a 농도와 유독남조류 세포수가 1회 발령기준 도달 시 경보발령

- 2014년 유독 남조류 발생 추이

조류주의보 발령

❍ 전년대비 한강 수온과 일조시간은 증가하고 강수량과 팔당댐 방류량은 감소하여 조류번성에 유리한 조건이었음

❍ 조류주의보 발령기준인 클로로필-a 15 ㎎/㎥ 이상이며 유독남조류 500 세포수/㎖를 초과하여 8월 12일부터 29일까지 한강하류지역에 조류주의보가 발령 되었음

❍ 한강 상류구간에 대한 조류주의보 발령일인 8월 5일부터 29일까지 조류대책상황실을 설치·운영하였음

❍ 8월 25일이후 와편모조류인 짐노디니움(Gymnodinium)에 의한 적조현상이 일시적으로 발생하였음

Ⅳ		향 후 대 응 전 략

2015년도 조류경보제 관련 대응전략

❍ 조류측정 결과 및 동향의 신속한 보고체계 유지

❍ 조류경보제 운영에 따른 단계별 조치사항 철저 이행

❍ 조류주의보 이상 발령시 연구원 자체 상황실 설치 운영

❍ 분석역량을 강화하여 녹조피해 예방에 적극 대처

붙임 1. 조류분석결과(2014년도) 1부.  끝.