문서번호	시설관리과-35321
결재일자	2014.12.31.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	12/31 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.12.30)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 12월 30일 화요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. **************** -분기 : 기존20mm밸브 재용 -관부설 : ssp20*4m -보호통및 게량기설치 : 20*1 2. ****************** -보호통뚜껑및 보온재교체 : 15*1 3. ********************** -보호통뚜껑교체 : 20*1 4. **************** -보호통뚜껑및 보온재교체 : 20*1 5.******************** -보호통뚜껑및 보온재교체 : 20*2
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 100/50 * L = 2.0m - 보호통설치 : 40*1, 20*2 - 계량기설치 : 40*1, 20*2 - 불용관폐쇄 : 100/20새들잠금및 캡설치 2. ************* - SSP관부설 : 15*L=2.5m - 보호통교체 : 15*1 3. ************* - 보온재교체 : 15*1 4. **************** - SSP관부설 : 25*L=1.2m - 이설내용 : 보호통굴하 - 구경 : 25mm

-끝-