문서번호	총무과-34
결재일자	2015.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	한성백제박물관장
김인철	김영선	01/02 이인숙
협 조

2015년 박물관 승강기 관리 계획

한성백제박물관

총무과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 박물관 승강기 관리 계획

한성백제박물관 이용시민의 안전한 승강기이용과 자체점검 및 고장이 발생할 경우 신속한 유지보수를 위해 다음과 같이 승강기관리 계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

승강기 현황

설치대수: 4대

- 승객용승강기: 2대(장애/전망용 24인승 1대, 전망용 13인승 1대)

- 화물용승강기: 1대(5톤, 유압식)

- 수직형휠체어리프트: 1대(200Kg, 유압식)

설치연월: 승강기 - 2010년 10월, 리프트 - 2012년 1월

제작설치: 승강기 - 티센크루프엘리베이터코리아(주)

휠체어리프트 - 유엔아이리프트

관리 업무분장

정기검사 신청: 박물관(관리주체)

관리책임자 및 운행관리자: 시설관리 준공무직 직원을 선임

자체점검 및 보수대행: 승강기보수업체(제작사)에 업무대행 시행

자체점검 및 보수대행 계약

대행기간: 2015년 02월 ~ 2015년 12월(11개월)

소요예산: 8,409,500원(764,500원/월)

- 승객용승강기(VVVF제어): 2대×182,000원=364,000원

- 화물용승강기(유압식): 1대×179,000원=179,000원

- 수직형휠체어리프트: 1대×152,000원=152,000원

- 소요금액: (364,000+179,000+152,000)×1.1×11월=8,409,500원

과업내용: 매월 정기적으로 순회점검, 조정, 급유 및 소모품의 대체

붙임  승강기운행 관리규정 1부.  끝.

승강기운행 관리규정

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 규정은 한성백제박물관(이하 "당박물관"이라 한다)에 설치되어 있는 승강기의 효율적인 운행과 관리를 위한 기준을 정하여 직원 또는 이용자의 재산과 생명을 보호하고, 승강기사용상의 불편을 최소화하므로 이용자의 권익을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①규정은 당박물관의 모든 엘리베이터에 대하여 적용한다.

②당 박물관의 승강시설 현황은 별표 1과 같다.

제3조(관리조직) ①승강기제조 및 관리에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)에 의한 당박물관의 승강기 관리주체, 관리책임자, 운행관리자 및 관리를 위한 인원은 다음 각 호로 구성되고 그 조직은 별표 2와 같다.

1. 관리주체

2. 관리책임자

3. 운행관리자

4. 자체검사자

5. 보수대행자

제4조(관리업무의 분장) ①관리주체는 승강기관리에 대하여 총괄적인 책임을 가지며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 승강기관리책임자의 선임

2. 승강기운행관리자의 선임

3. 승강기보수업체의 선정 및 보수계약에 관한 사항

4. 승강기 유지관리에 관한 관리감독

5. 승강기 관련기록의 확인

6. 승강기 유상보수의 결정

7. 법 제13조 제1항 제2호의 규정에 의한 승강기 정기검사의 신청

8. 법 제17조의 규정에 의한 자체검사의 실시 및 기록의 유지

②승강기관리책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 승강기운행관리자의 근무에 관한 사항

2. 승강기보수업체의 비상연락체계에 관한 사항

3. 승강기이용자의 불편접수 및 처리에 관한 사항

4. 승강기에 의한 인명사고시의 응급처리체계에 관한 사항

5. 승강기사고보고에 관한 사항

6. 승강기 비 운행시간의 통계 및 보고

7. 승강기 고장 및 수리기록에 관한 확인 및 보고

8. 기타 관리주체가 위임하는 사항

③승강기운행관리자는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 승강기의 운행상태 점검

2. 승강기의 이상상태 확인

3. 승강기의 운행휴지 및 재개에 관한 사항

4. 승강기의 안전장치의 점검

5. 승강기 고장 수리 사고의 기록

6. 승강기 수리결과의 확인

④관리주체는 제1항 제8호의 규정에 의한 자체점검을 법에서 정하는 자격자에게 위임하여 실시하게 할 수 있다.

제5조(승강기의 보수계약) ①관리주체는 승강기의 효율적인 보수를 위하여 적절한 전문보수업체를 선정하여 보수에 관한 사항을 계약하여 위임할 수 있다.

②관리주체는 제1항의 보수계약에 의하여 다음 사항을 보수업체에 위임할 수 있다.

1. 제4조제1항 제7호의 정기검사

2. 제4조제1항 제8호의 자체검사

③제1항의 보수업체를 선정할 때에는 다음 각호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 운행중인 승강기의 수리 및 점검능력을 보유한 업체일 것

2. 승강기제조 및 관리에 관한 법률에 규정하는 등록업체일 것

3. 법에서 규정하는 자체검사를 계약의 범위에 포함하고, 법에서 정하는 자체검사자격자로 하여금 검사를 실시토록 할 것

제6조(보수자) 제5조 제1항에 의하여 계약을 체결한 보수자는 계약된 사항에 대하여 성실히 수행하고 그 결과를 관리책임자에게 보고하여야 한다.

제7조(운행관리자) ①운행관리자는 법에서 정하는 승강기관리교육을 이수하여야 한다.

②승강기관리책임자는 운행관리자를 겸할 수 있다.

제8조(비상연락체계) 사고 또는 긴급사태에 대비한 비상연락체계는 별표 3과 같다.

제2장 관리요령

제9조(비상열쇠의 관리) ①다음 각호의 비상열쇠는 담당자 이외의 자가 사용하여서는 아니 된다.

1. 엘리베이터 승강장도어 열쇠

2. 엘리베이터 조작반 열쇠

3. 엘리베이터 기계실 출입문 열쇠

4. 비상용엘리베이터 1, 2차 소방운전 열쇠

5. 기타 엘리베이터 운전관련 열쇠

②비상열쇠는 정해진 장소에 보관하여 비상사태 발생시 즉시 사용 가능하도록 관리하여야 한다.

③비상열쇠 사용시 별지 제1호 서식에 의한 비상열쇠 사용대장에 기재하여야 한다.

제10조(기계실의 관리) ①엘리베이터 기계실의 출입문은 항상 잠궈 두어 일반인의 출입을 통제하여야 한다.

②엘리베이터 기계실에는 엘리베이터와 관련된 것 이외의 물건을 적치하여서는 안 된다.

③엘리베이터 기계실에는 화재에 대비하여 소화기를 비치하여야 한다.

제11조(화물의 운반) ①엘리베이터로 화물을 운반하는 경우에는 반드시 승강기관리자에게 통보하고 관리원 1인이 입회하여야 한다.

②화물을 운반하기 위해 운전조작반 열쇠를 사용하여야 하는 경우에는 반드시 승강기관리자가 직접 열쇠를 사용하고 운전하여야 한다.

제12조(승강장의 관리) 모든 층의 승강장도어는 비상시 열리는 데에 지장이 없도록 도어를 막고 물건을 적재하여서는 안 된다.

제13조(수동조작) 어떠한 경우라도 제3조의 규정에 의한 관리자가 아닌 자가 수동조작을 하여서는 안 된다.

제14조(일상점검항목) ①운행관리자가 매일 점검하여야 할 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 엘리베이터의 운행여부

2. 엘리베이터의 호출버튼 및 행선버튼의 동작여부

3. 인터폰의 작동여부

4. 열쇠관리상태

5. 기계실 출입문의 잠김 확인

②제1항의 점검결과를 별지 제2호서식의 당직일지 등에 기록하여야 한다.

제15조(불편사항의 신고등) ①관리책임자는 이용자가 승강기의 이용상 불편사항을 신고할 수 있도록 별지 제3호서식의 불편신고카드을 이용자가 편리한 위치에 비치하여야 한다.

②이용자가 신고한 불편신고에 대해서는 별지 제4호서식에 의한 불편신고 처리부에 의하여 접수하고 처리결과를 기재한다.

③관리책임자는 신고된 내용의 처리결과를 신고자에게 통보하여야 한다.

제16조(비상대기) ①엘리베이터의 인터폰이 위치한 장소에는 최소 1인 이상의 운행관리자가 항상 대기하고 있어야 한다.

②비상대기 장소에는 이 규정과 비상연락체계가 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

제17조(사고시 조치) ①제4조 제2항 제5호에 의한 사고보고 종류는 다음과 같다.

1. 승강기사고 속보 : 사고가 발생한 때부터 24시간 이내

2. 승강기사고 상보 : 사고가 발생한 때부터 7일 이내

②관리책임자는 사고발생시 제1항의 사고보고를 별지 제5호 서식에 의하여 한국승강기안전관리원에 보고하여야 한다.

제18조(승강기관리에 관한 기록) ①관리책임자 또는 운행관리자는 효율적인 승강기관리를 위해서 다음 각 호의 내용을 기록 유지하여야 한다.

1. 승강기 고장 수리 사고일지

2. 승강기 비상열쇠사용대장

3. 승강기불편신고처리대장

4. 승강기자체검사결과

<별표 1>

승강기 현황

구 분	호 기	용 도	형 식	적재하중	속 도	정지층수	비 고
엘리베이터 (리프트)	1	승객용	VVVF	24인승	60m/min	6	지하3층
	2	승객용	VVVF	13인승	60m/min	3	지하2층
	3	화물용	유압식	5톤	30m/min	4	지하3층
	4	수직형휠체어	유압식	200kg	4m/min	2	제2전시실

<별표 2>

관 리 조 직 표

						관리주체
						한성백제박물관
						관리책임자
						소장		조재성
운행관리자				운행관리자						운행관리자						자체검사·보수업체
1호기				2호기						3, 4호기						티센크루프엘리베이터
조재성				조재성						조재성						대영엘리베이터(4호기)

<별표 3>

							사고 신고자
							이용자, 승강기관리주체, 관리책임자, 운행관리자 등
119 구조대														유지·보수업체
송파 소방서 ☎ 401-2119														티센크루프엘리베이터코리아(주) ☎ 02-413-5824
						승강기 검사기관
한국승강기안전기술원 서울강남지사 ☎ 02-3444-9600														한국승강기안전관리원 서울지원 ☎ 02-3463-8040

<별표 4>

비 상 연 락 전 화 번 호
1 1 9 구 조 대	☎ 국번없이 119 송파소방서 ☎ 02-401-2119
제작․ 보수 업체	티센크루프엘리베이터코리아(주) ☎ 02-413-5828
승강기 검사기관	한국승강기안전기술원 서울강남지사 ☎ 02-3444-9600

◈◈◈ 승강기의 올바른 이용을 위하여 ◈◈◈

◯ 정전이나 고장일 때에는 인터폰으로 연락하고 구조될 때까지 기다립니다.

◯ 문턱에 이물질이 끼이거나 틈새에 물이 들어가지 않도록 합시다.

◯ 승강기 내에서 뛰지 말고 문에 기대거나 강제로 열려고 하지 맙시다.

◯ 승강기 버튼이나 비상스위치 등으로 장난을 하지 맙시다.

◯ 화재시에는 승강기를 타지 말고 비상계단을 이용합시다.

◈◈◈ 주의(협조) 사항 ◈◈◈

1. 승강기내에 사람이 갇힌 경우(강제적으로 탈출시도는 위험 가중)

2. 운행 중 이상 현상(이음, 진동, 비정상작동)이 발생시

3. 정전 및 이상으로 정지시에는 비상전화로 즉시 연락하시고, 시설관리실        또는 보안관리실로 연락바랍니다.

(☎ 시설관리실 02-2152-5995, 보안관리실 02-2152-5991)

한성백제박물관

<별지 제1호 서식>

비 상 열 쇠 사 용 대 장

사용일자	사 용 자	사용장소	목 적	담당자(서명)

<별지 제2호 서식>

엘리베이터 불편 신고 카드 한성백제박물관
신 고 자	성명 : 소속(주소) :
신고일자	년 월 일
신고내용
접 수 자

<별지 제3호 서식>

엘리베이터 불편 신고 카드 한성백제박물관
신 고 자	성명 : 소속(주소) :
신고일자	년 월 일
신고내용
접 수 자

<별지 제4호 서식>

불 편 신 고 처 리 대 장

접수일자	신고자	신고내용	접수자	처리결과

<별지 제5호 서식> (승강기시설 안전관리법 시행규칙 [별지 제22호서식] <개정 2011.3.29>)
승강기 사고(고장) 현황보고서
일 반 현 황	보 고 자	보 고 일
	건 물 명	건물용도
	대표자 성명	운행관리자 성명
	소 재 지	연 락 처
	사고(고장) 발생 장소(설치호기)	사고(고장) 발생 일시
승강기 현 황	제조업체	보수업체
	승강기 종류	설치일 또는 완성검사 합격일
	최종 정기검사 검사일	정기 검사 결과
자체점검 현 황	최종 점검일	점검 결과
	점 검 자	자격 유무
사고(고장) 내용 및 조치 사항	① 피해자 인적사항(성명, 나이, 성별, 피해정도)	④ 승강기에 갇힌 사람의 수
	② 사고 내용 및 응급 조치	⑤ 구출기관 (119구조대, 보수업체명 등)
	③ 사고원인 및 예방 대책	⑥ 고장내용 및 응급조치
비 고	1. 사고 내용 설명 그림 등 필요한 자료를 붙임자료로 제출할 수 있습니다. 2. ①란부터 ③란까지는 사고 보고를 하는 경우에만 작성하고, ④란부터 ⑥란까지는 고장 보고를 하는 경우에만 작성합니다.
210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]