함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	급수설비 위생조치 지도감독 및 관련자료제출 철저

1. 급수계획과-6072(2014.8.28.)호, -7581(2014.11.3.)호와 관련입니다.

2. 각 수도사업소장은 수도법 제33조에 따른 급수설비 위생조치에 대하여 아래와 같이 지도·감독 및 관련 자료 제출에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 아울러, 2015. 1. 16. ~ 1. 23. 인사전보로 인해 관련 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 급수설비 위생조치 지도감독 관련 법령 및 기한내 자료 제출 철저 -

○ 대형 및 소형 저수조 청소 지도·감독 철저

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의3

- 청소주기 : 반기 1회이상

- 미이행시 조치사항

· 대형저수조는 수도법 제83조에 의거 관할 경찰서에 고발조치

· 소형저수조는 수도조례 제43조에 의거 정수처분

○ 급수설비 수질검사 지도·감독 철저

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 제23조

- 청소주기

· 저수조 수질검사 : 1년이내 1회이상 수질검사

· 급수관 상태검사 : 준공검사 5년 후 2년 주기

- 미이행시 처리지침에 따라 수도법 제83조에 의거 관할 경찰서에 고발조치

○ 관련자료 제출

- 학교 급수방식 및 직결급수 전환 가능여부 조사

· 제출기한 : ’14.12.15(1차), ’15.1.2(2차)

· 미제출사업소 : 동부수도사업소

※ 급수방식 현황파악에 지장이 있으므로 즉시 제출 요망

- ’14하반기 물탱크 위생관리 실태점검결과

· 점검규모 : APT 2,339단지(2년주기 점검), 일반건물 480동(자체청소 매년)

· 점검내용 : 저수조 청소 및 위생상태, 관리자 교육이수여부 등

· 제출기한 : ’15. 1.15(목)까지

- ’14하반기 저수조 통계제출

· 제출대상 : 대형 및 소형저수조

· 제출내용 : 저수조 청소현황, 저수조 개수, 용량, 재질 등

※ 구청 주택과 등의 협조를 받아, ’14.12.31일 기준 아파트 현황자료 포함

· 제출양식 : 붙임1, 2

· 제출기한 : 2015. 1.16(금)까지

- ’14 급수설비 수질검사 통계제출

· 제출대상 : 저수조 수질검사, 옥내급수관 상태검사

· 제출내용 : 수질검사 실적, 수질기준 충족여부 및 조치내용

· 제출양식 : 붙임3

· 제출기한 : 2015. 1.16(금)까지

붙임 : 1. 관내 아파트 현황내역(14.12.31일 현황으로 갱신) 1부.

2. 대형 저수조 통계현황 제출 1부.

3. 급수설비 수질검사 추진현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	홍석현		급수계획과장	박기범		급수부장	01/05 이규상
협조자
시행	급수계획과-76	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1413	/전송	02)3146-1429	/		/	부분공개(6)