내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	무상동공조사 결과 알림 및 탐지된 동공 조치(관리) 통보

1. 도로관리과-19755호(2015.1.2.)와 관련입니다.

2. 도로함몰 예방대책 추진의 일환으로 선진기술과 경험이 축적된 일본 업체와 무상 동공조사 업무를 협약체결하여 지난 11.30일부터 5일간 도심지 주요 4개지역 61km 조사결과 탐지된 동공(41개소) 세부내역 및 부시장 지시사항을 아래와 같이 알려드리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동공탐지(총 41개소)

1) 종로3가역 주변 : 18개소(A급 9, B급 5, C급 4)

2) 여의도역 주변   :  5개소(A급 1, B급 2, C급 2)

3) 교 대 역 주변   : 18개소(A급 8, B급 4, C급 6)

나. 등급평가 : 상세내용 첨부 참조

1) A급 : 동공 상부지지층 두께가 0.3m이내인 동공

2) B급 : 동공 상부지지층 두께가 0.3m이고 동공 최소폭이 0.5m이상인 동공

3) C급 : A, B급을 제외한 동공(안전율이 A등급 동공의 3배이상)

다. 등급별 조치계획

1) A급 : 조속히 원인조사 후 복구조치(단, 동절기임을 감안 해빙기 직후 조치)

2) B급 : 대책을 마련하여 관리 또는 복구

3) C급 : 동공의 확장성을 지속관찰 및 동공메카니즘 조사연구 등 기술축적에 활용

라. 동공 후속조치 순서

1) 동공 위치 현장에 표시,        2) GPR탐사기로 조사 실시

3) 굴착 조사계획 수립(일정계획)  4) 외부 전문가 조사단 배정

5) 굴착 조사 후 복구             6) 항구 복구

7) GPR 조사 결과, 복구조치 결과 제출(수신 : 도로관리과)

마. 부서별 조치(협조)사항

1) 품질시험소(도로포장연구센터)

- 탐지된 동공(41개소)에 대한 GPR탐사 및 분석자료 축적

- 확인된 동공 규모와 자체 GPR탐사 분석결과의 일치여부 확인

- B, C급 동공의 확장성 정기적 조사실시

2) 해당사업소 및 구청

- 탐지된 동공 굴착(원인조사) 및 복구계힉 수립 제출

- 탐지된 A,B,C급 동공위치를 노면에 표시하고 정기점검 실시

- A급 동공은 조속한 원인조사 후 복구조치(영상의 기온회시 조치)

※ 도로관리과, 품질시험소에 굴착전 사전 통보하여 사전 GPR탐사 및 조사단 배정 확인

3) 도로관리과

- 동공조사계획 수립 및 시행

- 도로함몰 원인조사단 운영 및 지원

- 동공 발생 원인조사, 메커니즘, 방지대책 수립 및 시행

- B,C급 동공에 대한 관리계획 수립 및 시행(품질시험소 협조)

첨부 : 동공탐사결과 조치계획 보고서 1부(별도송부). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시품질시험소장(도로포장연구센터장),서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장),영등포구청장(도로과장)
주무관	최현		도로포장관리팀장	최연우		도로관리과장	01/06 이택근
협조자
시행	도로관리과-100	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청(10층) 도로관리과	/
전화	2133-8169	/전송	2133-0765	/	chtry@seoul.go.kr	/	대시민공개