문서번호	정수과-77
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	01/06 권오식
협 조
	주무관			정희중

탈수기 여과포 구매 요청 보고

2015. 1.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

탈수기 여과포 구매 요청 보고

배출수처리시설 탈수기 운영에 소요되는 여과포를 정수센터 일괄 구매에 따라   본부 기전설비과에 구매 요청하고자 보고드림

Ⅰ		탈수기 설치 현황

형식 및 수량 : 고압 수분흡착형 탈수기 × 8대

정비이력

○ 1991년 : 일반형 저압탈수기 설치

○ 2002~2003년 : 수분흡착형 고압탈수기로 개량

운영현황

○ 총 8대 중 6대 운전, 2대 운휴

운휴 중인 2대는 운전중인 탈수기의 고장발생 시 예비품 활용 용도로 사용

Ⅱ		여과포 사용 현황

품 명 : 상여과포(3.1m(w) × 13.7m(L))

연 도	이월량 (매)	구매량 (매)	사용량 (매)	재고량 (매)	비 고
2012년	0	7	4	3
2013년	3	4	3	4
2014년	4	0	4	0	2015.1 현재
연평균사용량			4

품 명 : 하여과포(3.1m(w) × 17.5m(L))

연 도	이월량 (매)	구매량 (매)	사용량 (매)	재고량 (매)	비 고
2012년	2	5	6	1
2013년	1	6	1	6
2014년	6	0	6	0	2015.1 현재
연평균사용량			4

탈수기 여과포 사진

상 여과포	하 여과포

ⅢⅣⅢ		여과포 구매 계획

구매요청(구의정수센터)

○ 탈수기용 여과포는 기전분야 전문물품 집중구매 대상으로 상수도 사업본부          기전설비과에 구매요청

○ 2015년 구매요청량

- 상여과포 : 6매

- 하여과포 : 6매

예산집행(본부 생산부)

○ 각 정수센터 구매수량 수합 후 본부 기전설비과에서 일괄구매발주 및 납품업체 선정

○ 지침서, 세부지침서상의 규격 및 성능검사를 본부 기전설비과에서 FITI 시험연구원에 의뢰하여 적합판정을 받은 후 각 정수센터에서 물품 인수

ⅣⅤⅣ		행정사항

여과포 구매 후 교체는 여과포 손상발생 즉시 점검보고서 작성 후 별도         발주시행.  끝.