문서번호	산지방재과-118
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사면정비팀장	산지방재과장
김계영	정상모	01/06 김영수
협 조
	주무관		유진석

2015년 예방 사방사업 설계심의(1차) 결과보고

2015. 1. 6

푸른도시국

(산지방재과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	산림청 국비보조지원	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	자치구 용역 수행	)	무 □

2015년 예방 사방사업 설계심의(1차) 결과보고

'15년 예방 사방사업 설계용역에 대한 친환경 공법적용, 적정한 사방시설, 공사비 산정 등에 대해 외부전문가 합동 설계심의 결과(1차)를 보고 드림

Ⅰ		심의개요

설계심의(1차) 개최 현황

일   시 : 2015. 1. 6(화) 09:00 ～ 12:00

장    소 : 무교동청사 푸른도시국 회의실(9층)

심의대상 : 8개소(노원구 1개소, 관악구 7개소)

참    석

○ 서울시: 산지방재과장, 사면정비팀장, 사면총괄팀장, 사면관리팀장

○ 외부위원 : 3명

- 황제돈(에스코컨설턴트, 토질 및 기초기술사)

- 이석민(서울연구원 책임연구원, 지질박사)

- 이동균(산림기술사사무소 강림)

○ 자  치  구 : 사업담당 팀장, 주무관, 용역업체

Ⅱ		심의결과

심의결과

구 분	계	원안채택	조건부 채택	재심의
사업개소	8	-	8	-

세부 내용

연번	기관명	사 업 명	사업개요	심의결과
1	노원구	2015년 초안산, 영축산 등 4개소 사방사업(월계동 376-71 임오빌라 주변)	사면정비 등 사업비 350백만원	조건부채택
2	관악구	2015년 봉천지역 산사태 예방사방 (봉천동 산4-2 일대)	계류보전, 사방댐 등 사업비 211백만원	조건부채택
3	관악구	2015년 봉천지역 산사태 예방사방 (남현동 산66-10 일대)	사면정비 등 사업비 190백만원	조건부채택
4	관악구	2015년 신림1지역 산사태 예방사업 (난향동 산105-26)	산지사방 등 사업비 289백만원	조건부채택
5	관악구	2015년 신림1지역 산사태 예방사업 (신원동 산160-43)	사면정비 등 사업비 162백만원	조건부채택
6	관악구	2015년 신림1지역 산사태 예방사업 (서림동 산1-258)	계류보전, 산지사방 등 사업비 139백만원	조건부채택
7	관악구	2015년 신림2지역 산사태 예방사업 (삼성동 산57-13)	계류보전 등 사업비 250백만원	조건부채택
8	관악구	청룡산 위험절개지 정비공사 (서림동 산5-1 등 2개소)	사면정비 등 사업비 399백만원	조건부채택

주요 지적사항

○ 지역여건에 적합한 친환경 공법을 적용하고, 사방시설 규모 최소화

(안전에 지장이 없는 골막이 등 개수 조정 및 계간수로 기슭막이 축소 등)

○ 안전에 지장이 없는 구간의 계간수로 기슭막이, 바닥은 찰쌓기를 메쌓기로 검토

또한, 안전에 지장이 없는 구간은 메쉬휀스 설치 지양

○ 친환경 재료를 사용하고 주변경관을 고려한 공사반영

○ 현장내 있는 돌, 제거수목(도복목) 최대한 활용

○ 낙석발생이 예상되는 지역은 메쉬휀스를 사용하지 말고 낙석방지책(와이어 로프) 설치

○ 계류하부 침사지(집수정)와 하수관로 연결은 관련부서와 협의 시행

○ 추락 등 안전사고 위험지역에 안내간판 및 안전시설 설치

Ⅲ		행정사항

심의의견 검토 및 후속 조치(구청)

○ 위원별 심의의견(지적사항)은 현장여건에 반영할 수 있는지 검토하고 결과를 종합보고서에 기록 유지

○ 설계용역 완료후 계약심사를 득하고 공사비 재배정 요청

○ 업체선정(공사계약) 후에는 6월(우기전) 공사완료 할 수 있는 사업계획(공정표) 수립하여 제출

붙임 : 1) 사업별 심의 결과 1부.

2) 설계심의 지적사항 1부.  끝.