문서번호	관리과-170
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
김치준		김웅남	01/07 가길현
협 조
	물재생과장			김일운
	주무관			김지응
	주무관			이재원

『2015년도 KOSHA 18001』

안 전 보 건 관 리 계 획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

서울특별시

난지물재생센터

순    서

Ⅰ. 2015년도 안전관리 비전 목표	2

Ⅱ. 2015년 안전관리 추진계획	4

1.  산업재해 예방을 위한 안전문화 정착	4

2.  작업환경개선을 통한 작업자 건강증지 활동 강화	5

3.  안전보건 교육 및 홍보 활동 강화	6

4.  위기 및 재난관리 활동으로 위기관리 능력 확보	8

5.  안전활동평가제 시행	9

6.  센터 방문객에 대한 안전관리 강화	11

Ⅲ. 안전관리 관련 자료	12

1.  안전관리 조직 및 임무	12

2.  안전점검의 날 월별 중점 점검 행사	14

3.  시설물특별법 대상시설 및 관리	15

4.  법령에 의한 설비안전검사 및 검사	15

Ⅳ. 행정사항	17

Ⅴ. 서식	18

Ⅰ. 2015년 안전관리 비젼 목표

비젼 및 목표

『비젼』

안전사고 ZERO 무재해 센터 달성

아차사고 분석 및 유해위험 요소 발굴

-사고는 아차! 순간이 수 차례 반복

업무성과 달성

안전사고 예방

보건관리

불안전한 상태ㆍ행동 제거 또는 전파

정기ㆍ소질적 요인자 건강검진

추진전략

		자율안전문화 장착							직원 건강(보건)관리
	안전점검의 날 지정 운영으로 안전기반 확보 분기별 종합 안전점검 실시 KOSHA 18001활동으로 안전관리의 체계화 Safety ＆ Clean Day운영으로 안전 및 청결도모(목요일) 내부심사 실시 위험성 평가 실시							직원 건강검진 대사증후군 검진 작업환경 개선 체육활동의 날 시행 동호회 활동의 활성화 혈압 및 혈당 체크 직원 정신크리닉

		교육 및 홍보강화							위기관리능력 확보
	직원 안전교육 강화 - 자체교육 - ․ 소방안전 (분기1회) ․ 수방안전 (년1회) ․ 위험성평가 사전교육(년1회) ․ 전입직원 (발생시) - 안전관리자 교육 - ․ 전기,소방,위험물,가스,보일러 - 외부 교육 - ․ 안전보건교육(년2회)							재난대비 위기관리 훈련 ․ 소방화재훈련 년1회 ․ 소화가스 누출 년1회 자연재난대비 실무 매뉴얼 작성

방문객(

견    학

체육시설

공사업체

)에 대한 안전관리

견학 및 체육시설 이용자에 대한 안전관리

․ 안전수칙(공통사항) - 정문 경비실

․ 견학자 안전수칙 - 홍보담당

외부공사업체 안전관리

․ 안전수칙(공통사항) - 정문 경비실

․ 작업허가서 발급 – 공사발주 담당

․ 안전교육 서약서 – 공사발주 담당

․ 안전교육 및 주의사항 – 각 현장 반장

		안전보건활동평가제 실시
	안전활동에 대한 정량적 평가실시 ․ 평가대상 : 각 현장별(팀구성) ․ 평가기간 : 매월단위 및 분기단위 ․ 평가항목 : 안전보건교육 참석외 9개 평가결과 인센티브 부여 ․ 매월 1개조 선정 – 도서상품권 지급 ․ 분기별 1명 선정 – 표창상신

Ⅱ. 2015년 안전관리 추진계획

1		산업재해 예방을 위한 자율 안전문화 정착

전 직원의 안전의식 확산으로 안전문화 정착을 통해 안전사고의 Zero화

가. 안전점검의 날 행사 시행

❍ 목    적 : 부서별 안전점검 및 의식 제고

❍ 참 석 자 : 전직원

❍ 방    법 : 과별 자체적으로 실시

❍ 행사내용 : 2015년도 안전점검의 날 행사계획 수립

- 중점 활동대상에 대한 안전점검 실시

- 부서별 특성을 반영한 다양한 안전활동 전개

나. 시설 유형별 종합 안전점검

❍ 분기별 하수처리 시설물 안전점검

- 해빙기 점검 : 해빙기 안전에 관한 사항 (3월)

- 건축.토목 안전점검 : 시설물 안전점검 (5월)

- 장마철 : 호우대비 점검실시 (7월)

- 건축.토목 안전점검 : 시설물 안전점검 (11월)

- 동절기 점검 : 동파예방,화재등 대비점검 (12월)

❍ 주관부서 : 물재생과

다. KOSHA 18001 활동

○ 위험성 평가 : 시설물 및 장비에 대한 유해위험 요인을 파악하고 해당 유해, 위험 요인에의한 부상 질병등의 발생 가능성을 추정 감소대책의 수립

- 실시시기 : 6월

- 실시방법 : 위험성 평가단을 편성하여 각 과별 평가

- 위험성 평가 전문 교육 : 3명(안전보건공단 교육원)-3월

❍ 내부심사 : KOSHA 18001에서 요구하는 안전보건목표의 달성여부 개선조치 등의 이행여부 확인

- 심사방법 : 3개과 교차 심사로 각 과별 3명 선정(9월중 실시)

❍ 사후심사 : 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 조직활동에 내재되어 있는 위험요인을 파악,사업장내 환경 등 위험요인을 체계적, 지속적으로 관리

- 심사기관 : 산업안전보건공단

- 심사시기 : 2015년도 10월초 예정

- 소요예산 : 약 100만원

라. Safety ＆ CIean Day 운영

❍ 목 적 : 센터내 청결 및 안전관리를 위한 청소 및 안전점검 활동

- 일  시 : 매월 마지막 목요일 오후 2시

- 방  법 : 각 과별 담당현장 및 시설물 청소 및 안전점검 활동

2		작업환경개선을 통한 작업자 건강증진 활동 강화

작업현장의 잠재 위험요소를 사전에 제거하여 작업자의 근무환경 안전성 제고

가. 작업자의 정기건강검진

❍ 일반검진 : 건강검진을 통한 직원의 건강악화 사전예방을 위해 의료기관에 의뢰하여 전직원 일반검진 실시(년1회)

❍ 대사증후군 검진 : 고지혈증, 고혈압 및 혈당상태의 정상유지를 위해 생활습관 개선 유도(5월)

나. 작업환경의 개선

❍ 작업장의 불안전 요소 제거 및 유해한 요소를 사전 제거로 무재해 달성

- 각 과별 건강 위해요인에 대한 위험성 평가를 통해 위험요인을 개선하여 직원건강 및 안전성 확보

․ 안전장비의 안전성 및 내구성을 파악하여 교체 또는 수리(수시)

․ 소독, 방역을 주기적으로 실시하여 보건 위생 관리에 만전(분기별)

다. 체육 및 동호회 활동의 활성화

❍ 직원들의 건강증진을 위해 직무스트레스 제로화로 활기찬 근로현장 구현

❍ 방   법 : 봄철, 가을철 체육행사 실시(년2회)

축구, 베드민트, 탁구, 등산 등 (동우회지원)

3		안전보건 교육 및 홍보활동 강화

작업자들의 안전보건 관리를 위해 정확한 정보제공으로 사고예방 극대화 유지

가. 전직원 안전보건 교육 시행

❍ 안전보건 : 직원의 보건 및 안전에 관한 내용 (주관 :관리과, 자체 및 산업안전보건공단 등. 4회/년)

❍ 소방안전 : 화재예방 및 활동에 관한 내용(2회/년) (주관:물재생과)

❍ 수방안전 : 센터내 수방안전 및 활동에 관한 내용 (주관:물재생과, 5월실시)

나. 법정 안전관리자 위탁 교육

❍ 방화관리자 : 한국소방안전협회 시행

❍ 전기안전관리자 : 한국전력기술인협회

❍ 위험물안전관리자 : 한국소방안전협회

❍ 가스안전관리자 : 한국가스안전공사

다. 안전활동의 홍보

❍ 직원들의 안전활동 생활화, 안전의식 고취를 위해 정기(매월) 또는 수시로 교육 및 홍보실시

- 안전점검의 날 행사시 병행

라. 외부(협력)업체 안전관리

❍ 외부업체 안전관리를 위해 안전보건사고에 대한 정확한 제공 및 예방활동으로 센터내 안전 확보

- 도급업체 안전관리 회의 및 교육

․ 모든 도급공사의 안전관리 계획서를 제출하여 관련 부서의 사전검토와 승인절차를 거친후 안전회의 시행

․ 안전사고 예방 및 안전장구 착용, 현장의 위험성 및 작업안전 수칙 등 교육실시(각 공사 착공전 실시)

․ 참석대상 : 공사시공부서장, 공사감독, 관련 안전관리자(센터측)

안전관리자, 현장대리인, 현장소장(도급업체)

․교육내용 기록 : 별지1 양식 참조

- 작업허가서 발급

․ 모든 도급업체(외부업체)는 작업허가서를 발급 받은 후 작업실시(KOSHA 18001 지침서 9번 협력업체 안전보건 관리지침)

․ 화기작업 허가서 (용접작업등 화기사용 작업시)-별지2

․ 제한공간 출입 허가서(출입통제 구역)-별지3

․ 전기차단 허가서(전기차단 필요 작업시)-별지4

․ 크레인,굴착,고소작업 허가서(작업 필요시)-별지5

․ 회전기기,가스배관 작업 허가서(작업 필요시)-별지6

․ 밀폐공간안전보건작업 허가서 별지7-1

․ 밀폐공간 대상작업 – 별지7-2

․ 밀폐공간보건작업 프로그램 평가표 별지7-3

4		위기 및 재난관리 활동으로 위기관리 능력 확보

예기치 못한 위기 상황 발생 및 화재, 지진 등으로 인한 재난발생시 사전훈련 강화 및 대응매뉴얼 숙지로 피해최소화

가. 수방 종합대책 수립 및 위기관리 매뉴얼 작성․보완

❍ 수방 종합대책 주요내용

- 주요 수방시설물 운영요령, 유관기관 현황 및 비상연락망, 조별근무일정 및 직원비상연락망, 수방상황실 근무체계 및 수방기관 비상연락망

- 안전점검 체크리스트 작성 (주관 : 물재생과)

❍ 위기관리 매뉴얼 수정․보완 및 교육

- 대    상 : 9개 항목 위기관리 매뉴얼 수정

- 주요대상 : 화재, 가스사고, 풍수해, 정전, 악성폐수, 실험실 사고

화학약품사고, 자동제어시스템 고장, 지진

- 매뉴얼교육 : 년 2회 (안전교육시 병행)

나. 화재, 가스폭발 등 재난에 대한 훈련실시

❍ 전직원을 대상으로 하여 가상훈련 실시

❍ 화재훈련 : 관할 소방서와 합동으로 화재진압훈련 실시 (주관:물재생과, 10월실시)

❍ 가스폭발 : 소화가스 누출 폭발대비 가상훈련 실시(주관:슬러지재활용과, 9월실시)

5		안전보건활동 평가제 실시

안전보건의 중요성을 인식하고 안전보건활동의 능동적인 참여로 위험요소를 색출하여 이를 제거 또는 전파하는 자율적 안전문화활동의 조기정착을 위해 안전보건활동 평가제 시행

가. 평가제 개요

❍ 도입목적 : 안전보건활동 참여동기유발기대

❍ 평가대상 : 각 현장 및 개인 단위

❍ 대상기간 : 2015년 중 매월 또는 분기

❍ 평가지표 : 각 현장 및 개인지표 상호 연동

- 안전보건활동 조기정착을 위해 지표단순화

- 배점에 참여율을 적용하여 의사소통 극대화기대

<표1> 개인별 평가지표 세부내역

번호	지표내용	배 점 기준	비고
1	안전보건교육(집합교육)참석 1회당	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점
2	아차사고 발굴 건수당	현장발굴율×50, 현장발굴율이 50%미만이면 발굴건당 25점
3	안전보건분야 개선	개선건당50점+가점(내용에따라 0~50)
4	현장별 안전보건토론회 참석 1회당	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석시 60점 +가점(내용에따라 0~50)
5	안전위해 요소 적출 건수당	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점 +가점(내용에따라 0~50)

<표2> 각 현장 평가지표 세부내역

번호	지표	배 점 기준	비고
1	안전보건교육(집합교육)	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점
2	아차사고 발굴	현장발굴율×건수×10
3	안전보건분야 개선	개선건당50점+가점(내용에따라 0~50)
4	외부공사 업체 안전교육실시건수	실시건당50점
5	외부공사업체 작업확인서	확인서건당50점
6	안전보건토론회 실시	(현장참여율×건수×50) +(건별내용점수합계)
7	안전점검의 날 실시 (매월4일)	실시(50점) +실시내용에 따라 (0~50점)
8	안전위해 요소 적출	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점 +가점(내용에따라 0~50)
9	작업장 정리정돈	각 현장별 체크리스트 작성(50점) 부가활동에 따라 (0~50점)
10	기타 안전보건활동 (KOSHA 18001운영)	활동실적에 따라 (0~100점)

나. 평가방법

❍ 서면심사 : 매월 말일 까지 제출된 실적

❍ 부가점수 평가

-  평가위원 : 안전보건관리책임자 또는 각과 안전책임자

-  평가지표 : 각 지표에 내용에 따른 심사부분

· 안전보건분야개선, 안전보건토론회, 안전점검의날, 안전위해요소적출, 작업장정리정돈

❍ 심사기간 : 월간 또는 분기

-  개인별심사 : 매월평가 하여 분기 누적점수 평가

-  현장별심사 : 매월평가

다. 표창대상 선정

❍ 지표별 배점기준 + 평가위원에 의한 평가를 가산

❍ 매월 선정 : 매월 1개조 선정

-  문화상품권 100천원 지급

❍ 분기 선정 : 1분기동안 누적 최고점수(1명 선정)

-  표창상신

6		센터 방문객에 대한 안전관리 강화

가. 시설물 이용자 안전관리 체계

❍ 정문에서 시설물이용자 안전관리 교육자료 활용 안전수칙 설명

❍ 시설물 이용자 안전관리 교육대장에 자필서명

나. 외부공사업체 안전관리 체계

❍ 외부 공사업체 임ㆍ직원

1		안전수칙 교육자료 안전관리 교육대장 자필서명			정문 민원실
2		안전교육 서약서 종류별 작업허가서 발급		본관동 공사발주담담
3		안전보건교육 안전교육 서약서 작업 허가서 제출	현장 대기실

Ⅲ. 안전관리 관련 자료

1		안전관리 조직 및 임무

가. 산업안전관리 조직 체계도

				안전보건관리책임자 (소 장)
안전책임자 (관리과장)						안전책임자 (물재생과장)							안전책임자 (슬러지재활용과장)
안전담당자 (담당,반장,조장)						안전담당자 (담당,반장,조장)							안전담당자 (담당,반장,조장)
※ 주 : 안전의 책임은 그 조직의 직계 line에 있음

나. 임  무

안전조직 직책	직무명	임 무
안전보건관리책임자	소장	안전보건관리 총괄, 관리
안전책임자	각과장	안전보건관리책임자 보좌 안전책임자및 안전관리자 지도, 조언 기타 안전관리 지도전반
안전담당자	담당,반장,조장	해당부서의 안전책임자 보좌 해당부서의 안전교육, 안전업무처리 구내작업시 안전작업 유도 부서별 관리설비 최적안전상태 유지 기타 부대 안전관련 사항 주관

다. 설비사고 및 중대 고장시 보고체계

❍  즉시 유선보고 사항

- 직원 사망 및 중상사고, 도급자, 일반인의 사망 또는 중상 또는 사회적 물의를 일으킬 우려가 있는 사고

라. 안전사고 보고체계

								도시안전본부
										↑
								물관리정책관
										↑								물재생시설과 (과장,물재생운영팀장)
																			↑
						안전보건관리책임자 (소 장)
									↑
안전책임자 (관리과장)							안전책임자 (물재생과장)												안전책임자 (슬러지재활용과장)
	↑								↑											↑
안전담당자 (담당,반장,조장)							안전담당자 (담당,반장,조장)												안전담당자 (담당,반장,조장)

2		안전점검의 날 월별 중점 점검 행사

월별	중점점검 대상	일시
1월	사무실 및 대기실 전열기 사용 여부 기전시설물, 가스시설물 안전점검	15일
2월	청사 및 체육시설물의 안전점검 소방시설물 안전점검	4일
3월	토목구조물 안전점검, 해빙기 시설물 안점점검 건축물 안전점검	4일
4월	수방시설물 안전점검 기전시설물 안전점검	6일
5월	사무실 및 대기실 전열기 사용 여부 기전시설물, 가스시설물 안전점검	4일
6월	청사 및 체육시설물의 안전점검 소방시설물 안전점검	4일
7월	토목구조물 안전점검 건축물 안전점검	6일
8월	사무실 및 대기실 전열기 사용 여부 기전시설물, 가스시설물 안전점검	4일
9월	청사 및 체육시설물의 안전점검 소방시설물 안전점검	4일
10월	토목구조물 안전점검 건축물 안전점검	5일
11월	동절기 화재예방 특별점검	4일
12월	사무실 및 대기실 전열기 사용 여부 기전시설물, 가스시설물 안전점검	4일

※ 매월 설비의 안전점검은 전 설비를 점검, 중점대상은 상세점검

※ 각 부서는 결과를 매월  점검 실시후 결과물을 10일한 관리과로 통보

3		시설물특별법 대상시설 및 관리 (하수처리시설 2종시설물)

가. 건축물 및 토목구조물

❍ 대상시설물 : 건축물 21개동, 토목구조물 32개소

나. 관리방법

❍ 안전점검 실시시기 및 근거 (시특법 제6조)

- 정기점검 : 매반기 1회이상(자체) - 상반기, 하반기 실시예정

- 정밀점검 : 2년에 1회(전문가 외부용역)

- 긴급점검 : 관리주체에서 필요시

❍ 안전점검 결과 시설물의 재해 및 재난예방과 안전성 확보를 위하여 필요한 경우 정밀안전진단 실시

다 점검, 진단결과 관리

❍ 정밀점검 결과 및 정밀안전진단 계획은 시설물정보관리시스템에 기록관리

❍ 점검결과에 따라 즉시보수, 연간단가 계약업체에게 보수지시, 공사하자 보수 요구 등 관리담당자가 사안별조치

❍ 안전결함 상태를 시설물별 관리담당자가 지속적으로 추진 관리하고 시설물정보통합관리시스템(FMS)에 기록관리

4		법령에 의한 설비안전검사 및 검사

가. 센터내 법정점검 및 검사일정

설비명	검사명	주요검사내용	일정	검사기관
크레인,호이스트 압력용기	정기검사	안전성검사	2년1회	한국산업안전보건공단

전기설비	정기검사	정기검사	3년1회 (2014점검)	한국전기안전공사
	요청검사	요청검사	8월중
소방설비	종합정밀검사	시설물 작동시험등	년1회 (3월중)	전문업체
	작동성능점검	시설물 점검	7월중	전문업체
보일러	계속사용검사	계속사용안전검사	년1회 (3,9월)	에너지관리공단
위험물저장시설	누설검사	위험물누설검사	7년1회 (2014년점검)	전문업체
냉동기	정기검사	정기검사		가스안전공사

가. 센터내 법정관리 선임자 현황

선임명칭	선임관련법	선임자소속	선임자	선임일
위 험 물	위험물안전관리법 제15조	슬러지재활용과	소재한	95.03.01
			이영웅	09.12.29
		물재생과	오연영	10.06.09
			김상헌	06.05.10
			배명섭	11.09.05
소방안전 관 리 자	소방시설설치유지및안전 관리에관한법률 제20조	물재생과	김일운 김재우	14.07.30 14.07.15
전기안전	전기사업법 제73조	물재생과	김현태	09.04.10
			김종수	10.06.01
			박덕수	11.04.01
		슬러지재활용과	서민석	06.05.10
			한진희	13.03.05
			김경욱	14.04.01
보일러	에너지이용합리화법 40조	슬러지재활용과	김의식	09.11.06
			이영웅	09.12.11
냉동기	위험물안전관리법	슬러지재활용과	소재한	95.03.01
위험물취급 (유류)	한국소방안전	슬러지재활용과	소재한	95.03.01
			김의식	10.10.28
			이영웅	09.12.29

Ⅳ. 행정사항

❍ 경 비 실 : 안전수칙에대한 안내 및  안전관리 교육대장 편철 보관

❍ 발주부서 : 안전교육 서약서, 작업종류에 따른 작업허가서 발급

❍ 현장반장 : 안전교육보건교육 실시

-  안전보건교육일지작성, 안전교육서약서 작업허가서 편철 보관

❍ 매월 문화상품권 지급

-  월9회 × 100천원(문화상품권)=900천원(문화상품권) 지급

❍ 분기별 시장 표장표창 상신

-  분기별1회 × 4회 상신

붙 임

1. 방문객 안전관리 교육자료 및 교육대장  각1부.

방문객(견학·체육시설·공사업체)안전관리 교육자료 및 교육대장,

외부공사업체안전관리시스템

2. 안전보건활동 평가서식 각1부

안전보건토론회의 일지, 안전점검의날 추진결과,기타안전보건활동, 안전위해요소적출,

아차사고 발굴카드. 끝.

별지 1

안전보건 교육일지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 작성일자 : 2015 . . 작성자 :				결재		주무관		주무관			과장
교육의 구 분	1. 외부업체 안전교육
교육인원	구 분	계	남				여		교육미실시사유
	교육 대상자수
	교육 실시자수
	교육 미실시자수
교육과목
교 육 내 용
교육실시자 및 장소	성 명	직 명			교육실시장소					비 고
특 기 사 항

안전교육 서약서

업 체 명			현장책임자 (현장대리인)	(날인)
교육일시	년 월 일
교육내용 1.현장내 출입은 정해진 통로를 이용하며 해당 작업장 이외의 무단출입을 금한다. 2.화기작업시에는 소화기 비치 및 불꽃 비산 방지책을 강구 후 작업한다. 3.작업장에서는 반드시 안전모를 착용하고 턱 끈을 매어 안전하게 한다. 4.고소 작업시는 안전장구를 필히 착용한다. 5.유해, 위험기계기구 등의 안전장치를 확인 후 작업한다. 6.안전 위험요소를 발견한 즉시 안전조치토록 현장책임자(대리인)에게 연락한다. 7.위험한 작업공정에 대하여는 반드시 작업허가서(화기사용,전기차단,크레인등)를 득 한후 작업을 한다. 8.가타 안전에 필요한 모든 조치 후 작업에 임한다. 상기 사항을 준수할 것을 서약합니다.
교육자 명단
연 번	성 명	서 명		비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

별지2

화 기 작 업 허 가 서
허 가 번 호 : 허가일자 : 2015 . . . 신 청 인 : 업 체 명 : 성명 (인) 작업수행시간: 2015 . . . : ~ 2015 . . . :
작업장소 및 설비(기기) 공사번호 : 작업지역 : 장치번호 : 장 치 명 :			공 사 명(작업개요)							보충적인 허가 필요여부 * 제한공간 출입허가 □ * 전 기 차 단 허 가 □ * 굴 착 작 업 허 가 □ * 기 타 허 가 □
안전조치 요구사항 ※ 필요한 부분에 ⊠ 표시, 확인은 ⊗ 표시
* 밸브차단(맹판) 및 차단표시부착					□	○	* 전기차단/잠금/표시부착				□	○
* 용기개방 및 압력방출					□	○	* 환기상태				□	○
* 공정물질 방출 및 처리					□	○	* 소화기 비치상태				□	○
* 불활성 가스 치환( )					□	○	* 공사표시판				□	○
* 용기내부 세정 및 처리					□	○	* 작업구역 출입경고표시				□	○
* 가스점검( )					□	○	* 안전교육				□	○
* 인근/주위로부터 위험요인					□	○	* 안전관리자 입회				□	○
* 안전장구 및 조명장비					□	○	* 안전요원의 입회				□	○
특 별 요 구 사 항								첨부서류
가스 점검	가스명	결 과		점검시간				점검기기명 : 확인점검 : 의뢰자 (인) : 감독자 (인)
관련부서 협조자 부 서 : 직 책 : 성 명 : (서 명)
안전조치확인 감 독 자 : (서명) Comment 현장관리자 : (서명)								작업완료 확인 완료시간 : 감 독 자 : (인) 시공업체 : (인) 운전부서 : (인) *조치사항 :
발 급 자 : 직책 성명 (인) 승 인 자 : 직책 성명 (인)								안전관리부서 또는 유관부서 협조 부서 성명 (인) 부서 성명 (인)

※  발급자 1부보관   허가자 1부보관

별지3

제 한 공 간 출 입 허 가 서
허 가 번 호 : 허가일자 : 2015 . . . 신 청 인 : 업 체 명 : 성명 (인) 작 업 수 행 시 간 : 2015 . . . : ~ 2015 . . . :
작업장소 및 설비(기기) 공사번호 : 작업지역 : 장치번호 : 장 치 명 :			출입사유 : 출입자명단 : 제한장소의 예상위험 :						보충적인 허가 필요여부 * 화기작업허가 □ ·허가번호 : * 상온작업허가 □ ·허가번호 : * 전기차단허가 □ ·허가번호 :
안전조치 요구사항 ※ 필요한 부분에 ⊠ 표시, 확인은 ⊗ 표시
* 밸부차단(맹판) 및 차단표시부착				□	○	* 전기차단/잠금/표시부착				□	○
* 용기개방 및 압력방출				□	○	* 환기상태				□	○
* 공정물질 방출 및 처리				□	○	* 소화기 비치상태				□	○
* 불활성 가스 치환( )				□	○	* 공사표시판				□	○
* 용기내부 세정 및 처리				□	○	* 작업구역 출입경고표시				□	○
* 가스점검( )				□	○	* 안전교육				□	○
* 인근/주위로부터 위험요인				□	○	* 안전관리자 입회				□	○
* 안전장구 및 조명장비				□	○	* 안전요원의 입회				□	○
특 별 요 구 사 항							첨부서류
가스 점검	가스명	결 과	점검시간				점검기기명 : 확인점검 : 의뢰자 (인) : 감독자 (인)
관련부서 협조자 부 서 : 직 책 : 성 명 : (서 명)
안전조치확인 감 독 자 : (서명) Comment 현장관리자 : (서명)							작업완료 확인 완료시간 : 감 독 자 : (인) 시공업체 : (인) 운전부서 : (인) *조치사항 :
발 급 자 : 직책 성명 (인) 승 인 자 : 직책 성명 (인)							안전관리부서 또는 유관부서 협조 부서 성명 (인) 부서 성명 (인)

※  발급자 1부, 허가자 1부 보관

별지4

전 기 차 단 허 가 서
허 가 번 호 : 허가일자 : 2015 . . . 신 청 인 : 업 체 명 : 성명 (인) 작 업 수 행 시 간 : 2015 . . . : ~ 2015 . . . :
전기차단이 요구되는 기기		모터제어실 차단기번호			보충적인 허가 필요여부 * 화기작업허가 □ ·허가번호 : * 상온작업허가 □ ·허가번호 :
차단수행 및 확인사항 ※ 필요한 부분에 ⊠ 표시, 확인은 ⊗ 표시 * 주 차단기 스위치 끔 □ ○ * 현장 스위치 끔 □ ○ * 제어 차단기 내림 □ ○ * 차단 표시판 부착 □ ○ * 잠 금 장 치 □ ○ * 시험전원 차단 □ ○ * 차단 표시판 부착 □ ○
기 타 특 별 사 항			차단확인자 전기담당자 : (인) 현장담당자 : (인)
관련부서 협조자 부 서 : 직 책 : 성 명 : (서 명)
전원복구 : 모든 작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전원을 복구하여야 한다. 전원 복구자 : 전원복구시간 :
발 급 자 : 직책 성명 (인) 승 인 자 : 직책 성명 (인)				안전관리부서 또는 유관부서 협조 부서 성명 (인) 부서 성명 (인)

※  발급자 1부보관   허가자 1부보관

별지5

(크레인, 굴착, 고소)작업허가서
허 가 번 호 : 허가일자 : 2015 . . . 신 청 인 : 업 체 명 : 성명 (인) 작 업 수 행 시 간 : 2015 . . . : ~ 2015 . . . :
공사번호: 작업지역 : 사용장비명 :			작 업 개 요						보충적인 허가 필요여부 ․제한공간 출입허가 □ ․전 기 차 단 허 가 □ ․굴 착 작 업 허 가 □ ․기 타 허 가 □
안전조치 요구사항 ※ 필요한 부분에 ⊠ 표시, 확인은 ⊗ 표시
ㅇ 가스점검 □ ○ ㅇ 인근주위로부터 위험요인 □ ○ ㅇ 크레인작업중 표식부착 □ ○ ㅇ 안전장치부착상태 □ ○ - 과부하방지장치 □ ○ - 권과방지장치 □ ○ - 해지장치 □ ○ ㅇ 안전발판설치상태 □ ○ ㅇ 소방배관, 배출구 유무 □ ○ ㅇ 사다리의 상태 □ ○					ㅇ 안전교육 □ ○ ㅇ 운전요원의 입회 □ ○ ㅇ 안전관리자 입회 □ ○ ㅇ 보호구 착용상태 □ ○ ㅇ 전기동력선 유무 □ ○ ㅇ 제어용 케이블 유무 □ ○ ㅇ 전기동력선 유무 □ ○ ㅇ 와이어로프의 상태 □ ○ ㅇ 안전밸트 착용상태 □ ○
특 별 요 구 사 항							첨부서류	- 굴착도 스켓치 등
가스점검	가스명	결 과		점검시간			점검기기명 : 확인점검 : 의뢰자 (인) : 감독자 (인)
관련부서 협조자 부 서 : 직 책 : 성 명 : (서 명)
안전조치확인 감 독 자 : (서명) Comment 현장관리자 : (서명)						작업완료 확인 완료시간 : 감 독 자 : (인) 시공업체 : (인) 운전부서 : (인) *조치사항 :
발 급 자 : 직책 성명 (인) 승 인 자 : 직책 성명 (인)						안전관리부서 또는 유관부서 협조 부서 성명 (인) 부서 성명 (인)

※  발급자 1부보관   허가자 1부보관

별지6

(회전기기, 가스배관)작업허가서
허 가 번 호 : 허가일자 : 2015 . . . 신 청 인 : 업 체 명 : 성명 (인) 작 업 수 행 시 간 : 2015 . . . : ~ 2015 . . . :
작업장소 및 설비(기기) 작업지역 : 기기번호 : (장치,라인)명 :			작 업 개 요						보충적인 허가 필요여부 ․제한공간 출입허가 □ ․전 기 차 단 허 가 □ ․굴 착 작 업 허 가 □ ․기 타 허 가 □
안전조치 요구사항 ※ 필요한 부분에 ⊠ 표시, 확인은 ⊗ 표시
ㅇ 전기차단/잠금/표식부착 □ ○ ㅇ 맹판설치 및 표식부착 □ ○ ㅇ 조 명 장 비 □ ○ ㅇ 공정물질 방출 및 처리 □ ○ ㅇ 작업구역 출입경고표시 □ ○ ㅇ 가스점검 □ ○ ㅇ 인근주위로부터 위험요인 □ ○ ㅇ 밸브차단 및 차단표식부착 □ ○ ㅇ 용기개방 및 압력방출 □ ○					ㅇ 안 전 장 구 □ ○ ㅇ 환 기 장 비 □ ○ ㅇ 회전부분 덮개 □ ○ ㅇ 소 화 기 □ ○ ㅇ 안전교육 □ ○ ㅇ 안전관리자 입회 □ ○ ㅇ 운전요원의 입회 □ ○ ㅇ 불활성 가스 치환 □ ○ ㅇ 용기내부 세정 및 처리 □ ○
특 별 요 구 사 항							첨부서류
가스점검	가스명	결 과		점검시간			점검기기명 : 확인점검 : 의뢰자 (인) : 감독자 (인)
관련부서 협조자 부 서 : 직 책 : 성 명 : (서 명)
안전조치확인 감 독 자 : (서명) Comment 현장관리자 : (서명)						작업완료 확인 완료시간 : 감 독 자 : (인) 시공업체 : (인) 운전부서 : (인) *조치사항 :
발 급 자 : 직책 성명 (인) 승 인 자 : 직책 성명 (인)						안전관리부서 또는 유관부서 협조 부서 성명 (인) 부서 성명 (인)

※  발급자 1부,  허가자 1부 보관.

별지7-1

밀폐공간안전보건작업 허가서 o 신청인 : 부서 직급 성명 (서명) o 작업수행시간 : 월 일 시 ~ 월 일 시 o 작업장소 : o 작업내용 : o 출입자명단 : o 작업관리감독자 : 부서 직책 성명 (서명) 위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.
1. 화기작업허가 필요유무: □ 필요 □ 불필요
2. 내연기관(양수기) 또는 갈탄 등의 사용여부 : □ 사용 □ 미사용(양수기등 작업중 가능성도 검증)
3. 안전조치 요구사항
확인항목					해당여부	확인결과
안전담당자지정 및 감시인 배치
밸브차단, 맹판설치, 불활성가스 치환, 용기세정
산소농도 및 유해가스농도 (계속)측정
환기시설 설치
전화 및 무선기기 구비
방폭형 전기기계기구의 사용
소화기 비치
공기공급식 호흡용보호구 비치
안전장구 구비
안전교육 실시
4. 산소 및 유해가스 농도 측정결과
측정물질명	측정농도		측정시간	측정자			감시인 확인
5. 특별조치 필요사항 :
최종허가자		부서 직책 성명 (서명)

별지7-2

밀 폐 공 간 대 상 작 업

1. 빗물․하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통․암거․맨홀 또는 핏트의 내부

2. 분뇨․오니․썩은 물․폐수․오수 그 밖의 부패하거나 분해되기 쉬운 물질이 들어 있는 정화조․침전조․집수조․탱크․암거․맨홀․관 또는 핏트의 내부

3. 산소농도가 18퍼센트 미만 23.5퍼센트 이상, 탄산가스농도가 1.5퍼센트 이상, 황화수소농도가 10피피엠 이상인 장소의 내부

4. 화학물질이 들어있던 반응기 및 탱크의 내부

5. 유해가스가 들어있던 배관이나 집진기의 내부

※ 그 밖의 산업보건기준에 관한 규칙 [별표3]에 해당하는 작업

별지7-3

밀폐공간보건작업 프로그램 평가표

구분	번호	평가항목	평 가 (○ ×)
밀폐공간허가	1	밀폐공간 작업장소 보유현황 및 위치 등에 대한 자료가 작성되어 있는가?
	2	밀폐공간 출입시 작업허가서를 작성하여 발급 받았는가?
	3	작업허가서는 규정양식을 사용하여 올바르게 작성되었는가?
	4	프로그램 추진팀(장)은 작업허가서를 적법한 절차에 의해 발급하였는가?
산소 및 유해가스 농도측정	5	산소 및 유해가스 농도 측정대상 물질은 적정하게 선택되었으며 측정시 누락된 물질은 없는가?
	6	측정장비의 신뢰성(교정 등)은 확보되었는가?
	7	측정지점수, 측정방법 등은 정해진 규정을 준수하였는가?
	8	측정결과에 대한 판정은 적합하게 이루어졌는가?
환기대책	9	밀폐공간 작업장소에 따라 적합한 환기방법, 환기량 선정 등 환기대책은 적절하게 수립되었는가?
	10	환기팬의 점검은 주기적으로 실시하였는가?
보호구 선정 및 사용	11	보호구의 종류 및 수량은 충분한가?
	12	보호구의 보유수량 및 대여필요장비 목록은 작성되어 있는가?
	13	작업에 따라 적합한 보호구가 선정되어 사용되었는가?
	14	누출검사를 매사용 시마다 시행하도록 하고 있는가?
	15	보호구를 주기적으로 청소, 점검 등을 실시하는가?
응급처치체계	16	응급상황 발생시 비상연락을 위한 체계는 구축되어 있는가?
	17	응급전화, 무전기 등의 통신장비는 구비되어 있는가?
교육 및 훈련의 적정성	18	프로그램관리자, 관리감독자, 작업자 등에 대한 교육계획을 수립하여 시행하고 있는가?
	19	밀폐공간 작업시마다 작업자에게 교육을 실시하고 있는가?
	20	관련교육을 실시하는 경우 교육내용 등을 기록하고 보존하는가?
	21	교육내용, 자료 등은 적절하며 최신성을 유지하고 있는가?
	22	교육받은 자는 교육내용을 충분히 숙지하여 작업에 올바르게 적용하고 있는가?